물품사양서(규격서)

구매번호	품 명	한글	체외 인체형상 데이터 취득용 3D 스캐너
		영문	3D Scanner for body shape acquisition
단위	SET		수량	1	구분

개요:

경량의 휴대용으로 초당 최대 7.5 프레임의 비디오 모드로 작동하여 개체 주위를 걸으면서 스캔 할 수 있고 삼각대 위에 올려놓고도 작동시킬 수 있으며, 레이저 대신에 일반적인 블루다이오드를 사용하여 눈에 절대적으로 안전하면서 최대 픽셀 당 24비트로 선명한 컬러 텍스쳐 맵핑이 가능해야 한다.

규격 및 사양: 아래 규격사양의 동급 이상 장비

핸드헬드 3D 스캐너 하드웨어 : 1 Set

색상 캡처 능력: 있음

3D 해상도: 0.1 mm

3D 포인트 정확도: 0.03 mm

거리에 따른 3D 정확도: 0.03% over 100 cm

텍스처 해상도: 1.3 mp

광원: 플래시벌브(레이저가 아님)

작동거리: 0.17~ 0.35 m

실시야(근거리): 90 x 70 mm

실시야(원거리): 180 x 140 mm

최대 비디오프레임 속도: 7.5fps

노출 시간: 0.0005s

최대 데이터 수집 속도: 1,000,000 points/s

크기: 190 x 130 x 140 mm

무게: 0.85 kg

소비 전력: 12V, 48W

인터페이스: 1 x USB2.0

스캐너 제어용 소프트웨어 : 1 License

스캐너 제어용

실시간 스캔 및 합치기

텍스처 추적기 (컬러 모델에만 해당)

컬러 텍스처 지원 (컬러 모델에만 해당)

3D 프레임 위치 최적화

다중 스캔 데이터 정렬 및 흔들림 보정

3D 편집 도구 (지우개, 매끄러운 브러시, 변환 도구)

고급 3D 처리 알고리즘 (구멍 메우기, 메쉬 다듬기, 필터링, 가장자리 다듬기)

측정 및 분석 기능 (선형 측정, 최단 거리, 거리지도, 교차 섹션)

멀티스캐너 병렬 처리 기능

멀티코어 프로세싱

출력 형식: OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII, PTX, E57, XYZRGB

처리 용량: 40,000,000 triangles/1GB RAM

지원 OS: Microsoft Windows 7/8 64bit

컴퓨터 최소 사양: Intel i5 또는 i7 Core, 8Gb RAM, NVIDIA GeForce 4xx series

액세서리

전원어댑터, 보관 가방

6자유도 기술을 탑재한 입력장치 : 1ea

고급 스캐닝 품질 향상 보조제품

기타:

정품 제품공급을 위해 공급자는 [2항]의 품목에 대해 제조사가 공인한 한국 리셀러(수입원)의 “제품 공급 확약서”를 제출하여야 한다.

원활한 교육과 기술지원을 위해 공급자는 [2항]의 품목에 대해 제조사가 기술력을 공인한 “기술 인증서”를 제출하여야 한다.

2항 (가)와 (나)는 납품 일부터 1년 무상보증수리 기간으로 한다.

보증수리기간 내 제공 소프트웨어의 동일버전 내 무상 업그레이드가 되어야 한다.

교육에 필요한 제반 경비(교육비, 교재비, 숙식비, 출장비 등)는 공급자 부담을 원칙으로 한다.