	한국생산기술연구원 보 도 자 료
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.
* 관련문의 한국생산기술연구원 한러혁신센터 정다운 박사 (032-226-1362 / dwjeong@kitech.re.kr) 한국생산기술연구원 정책홍보실 유윤형 홍보팀장 (041-589-8031 / walla94@kitech.re.kr)

버려지는 고염도 농축수에서 리튬 추출한다

- 생기원, ‘증산발전 소자’로 전력 생산해 바닷물 전기투석

- 전기투석으로 고수율의 담수, 리튬 얻는‘순환형 에너지 시스템 ’개발

□ 2023년부터 향후 5년 간 전 세계 해수담수화 시장이 연평균 8.1%* 성장할 것으로 예측되는 가운데 담수화 공정 후 버려지는 고염도 농축수가 새로운 문제로 떠오르고 있다.

ㅇ 전 세계 1일 농축수 생산량은 2019년 기준 약 1억4,200**만 톤으로,    국내에서도 하루 7만5,000여 톤의 농축수가 버려지고 있는 실정이다.

* ‘해수와 염수 담수화 (Seawater and Brackish Water Desalination)’ ; BCC Research, 2022.11.

** ‘담수화 및 염수 생산 현황 : 글로벌 전망 (The state of desalination and brine production : A global outlook)’

; Science of The Total Environment, 20 March 2019.

□ 한국생산기술연구원(원장 이낙규, 이하 생기원) 연구진이 담수화 공정 후 폐기되는 농축수로부터 담수와 고순도 리튬을 얻을 수 있는 ‘순환형 에너지 시스템’을 개발했다.

ㅇ 생기원 한러혁신센터 정다운 박사는 해수담수화 연구를 진행하던 중 버려지는 고염도 농축수가 해양생태계를 교란시킨다는 사실에 주목하고, 이를 재이용할 수 있는 연구 개발을 병행한 끝에 이번 성과를 얻었다.

□ 연구팀은 먼저, 전기투석 방식의 담수화 시스템의 경우 높은 전류를 필요로 하지 않는다는 점에 착안해 ‘증산발전 소자’를 개발했다.

ㅇ 증산발전 소자는 한 쪽에 물을 주입하면 모세관 현상에 의해 반대쪽    건조한 방향으로 물이 흐르면서 그 차이로 전기를 생산하게 된다.

ㅇ 식물이 뿌리에서 흡수한 물을 잎의 기공을 통해 내보내는 증산작용 원   리에서 착안한 에너지 하베스팅 소자로, 한 번만 물을 주입하면 공기   중의 수분을 자동으로 흡수해 자가 발전하는 순환형 시스템이다.

ㅇ 이때 전력은 소자 내 물의 이동 속도와 증발량에 좌우되는데, 연구팀은 친수성인 셀룰로오스 파이버를 수직배향 하고, 섬유조직 하나하나에 나노크기의 카본입자를 코팅하는 방식으로 표면적을 넓혀 물의 이동과 증발에 유리한 원통형 소자를 제작했다.

□ 각각의 증산발전 소자는 한 개당 0.4~0.5V의 전기를 생산하며, 이는 3개 연결 시 1.5V 건전지 한 개에 해당하는 전력량이다.

ㅇ 증산발전 소자 한 개의 전력은 크지 않지만, 소자를 직·병렬로 연결     해 모듈화하고, 모듈을 계속 적층하는 방식으로 발전량을 조절할 수 있다.

ㅇ 또한 적층 방식이어서 거대한 설비나 넓은 부지가 필요 없고, 물을 활용한 증산발전으로 에너지를 얻기 때문에 이산화탄소를 발생시키지 않는 것도 장점이다.

□ 연구팀은 이어, 개발한 증산발전 소자에 전기투석 장치를 연결해 고수

율의 담수와 리튬을 얻는 ‘순환형 에너지 시스템’을 개발하는 데 성공했다.

ㅇ 증산발전으로 얻은 전기를 전기투석 장치에 활용한 것은 세계 최초로,   장치 내부에는 2개의 특수 멤브레인(분리막)을 삽입해 중앙에 바닷물   을 주입하면 계속 순환하면서 한쪽에는 담수가, 다른 한쪽에는 리튬    농축수가 만들어지는 구조이다.

ㅇ Na+와 Cl-를 분리해 만들어지는 담수화 전 과정은 모니터로 관찰할 수   있으며, 한양대학교 기계공학부 곽노균 교수 연구팀의 전용기술인 ‘이   온 거동 가시화기술’을 공동 연구를 통해 이번 성과에 적용했다.

□ 한편 리튬 농축시스템은 리튬(Li)만 선택적으로 분리하는 멤브레인을

삽입해 Li과 Cl2, H2 가스가 만들어지는 구조로, 연구팀은 리튬을 분리

해 분말화 하는 공정도 함께 개발했다.

ㅇ 생산된 리튬 분말은 세라믹연구원 공인인증 결과 실용화 가능한 수준   인 99.6%의 고순도를 보이는 것으로 나타나 현재 기업과 함께 리튬    생산 규모를 키우기 위한 연구를 추진하고 있다.

ㅇ 연구팀은 또한 해수 외에도 폐배터리, 폐전자기기를 분쇄해 나오는 블   랙파우더로부터 리튬만 선택적으로 분리하는 응용기술 개발도 기획     중이다.

□ 정다운 박사는 “개발된 순환형 에너지 시스템은 전기와 식수를 동시에

얻을 수 있어 물이 부족한 지역이나 우주선과 같은 특수 환경에서도 활

용 가능한 시스템”이라고 설명하며 “다른 생산방식보다 저렴한 비용으

로 고순도 리튬까지 추출할 수 있어 경제성 있는 리튬 생산을 위해 기

업과의 스케일업 연구(Scale-up R＆D)를 추진 중”이라고 밝혔다.

[참고1] 고순도 리튬 추출시스템 모식도

[참고2] 자료 사진 3장

[참고4] 순환형 에너지 시스템 그래픽 영상

참고1		고순도 리튬 추출 시스템 모식도

고순도 리튬 추출 시스템 모식도

참고2		자료 사진

[사진1] 증산발전 소자 모듈

[사진2]

정다운 박사(왼쪽)가 연구원과 증산발전 소자 모듈을 보고 있다.

[사진3] 리튬 농축시스템을 통해 추출한 리튬 파우더