제품규격서

품 명 : 데이터 수집기

[제품사양]

- 주파수범위 : 102.4 kHz (1 channel), 51.2 kHz (2 channel), 16 bit ADC

- 다이나믹 범위 : 90 dB typical

- 정확도 : ±0.15 dB

- 실시간 밴드위스 : 25.6 kHz/1 channel

- 분해능 : 100, 200, 400, 800 & 1600 lines

- 주파수 스팬 : 1 channel mode 195.3 mHz to 102.4 kHz+

2 channel mode 97.7 mHz to 51.2 kHz

- 주파수 최소 분해능 : 1 channel mode 122 μHz (1600 linedisplay)

2 channel mode 61 μHz (1600 linedisplay)

- 최대 실시간 밴드위스 : 1 channel mode 25.6 kHz

2 channel mode 12.8 kHz

- icp Supply : Current source : 4.25 ±1.5 mA

Open circuit voltage : +26 to +32 Vdc

- Real time octave measurements

- Swept sine measurement

- Curve fit/synthesis