제품규격서

품 명 : 디스펜싱 시스템

[제품사양]

□ 내역

1) 탁상형 로봇

· 제어축수: 3축(X-Y-Z) 이상

· 작업가능영역: X-Y축 – 300mm 이상, Z축 – 60mm 이상

· 위치 반복 정밀도: X-Y축 – ±0.005mm 이하, Z축 – ±0.002mm 이하

· 동작 최대 속도: X-Y축 – 500mm/s 이상, Z축 – 170mm/s 이상

· 입력: 전용 소프트웨어 사용(PC 제어), CAD 및 이미지 파일 호환가능,
티칭 입력 가능

· 레이저, 비전 등 화상처리 모듈 장착 가능

· 가반질량: Y축 – 20kg 이상 이상

· 제어방식: PTP / CP 제어

2) 공압 디스펜서

· 액체잔량표시, 압력보정기능(액흘림 자동방지, 수두차 자동보정 등)

· 제어방식: PC 상에서 토출조건 편집 가능,
데이터 업/다운로드 가능 (RS-232C)

· 공급 공기압: 최대 800kPa 이상

· 토출압력 범위: 최소 - 30kPa 이하, 최대 500kPa 이상

· 토출시간: 최대 99.99s 이상 (0.001s step 제어)

· 입출력방식: 무접점

· 진공압: 0~20kPa

· 메모리: 100CH 이상