사 양 서

2015.

Ⅰ. 개요

ㅇ 다음 구성품은 유동가시화(Flow visualization)연구에 필요한 연구장비를 나타낸다. 고해상도 분해능 및 고속 유동에 대응 가능한 CCD 카메라는 유동가시화에 가장 핵심적인 연구장비이다. 이 카메라를 통하여 짧은 시간동안 변하는 유동장의 패턴을 분석할 수 있다.

Ⅱ. 장비명

ㅇ  고해상도 CCD 카메라

Ⅲ. 성능 및 규격

ㅇ  고해상도 CCD 카메라 장치 : 1 set

(1) Image Sensor	4 million pixel sensor
(2) Active Size	2048 x 2048 pixels
(3) Pixel Size	5.5 μm x 5.5 μm
(4) Quantum efficiency	55% at 550 nm with micro lens
(5) Imaging area	11.3 mm x 11.3 mm
(6) Frame rate	180 fps at 10 Tap output
(7) Exposure control	Electronic Global Shutter
(8) Pixel clock	85 MHz
(9) Camera Trigger mode	Free Run or Frame Straddle mode
(10) Camera capture mode	Single, Continuous and Sequence mode
(11) Output format	Full Cameralink using PX8 frame grabber
(12) Lens mount	C-mount or F-mount
(13) Mechanical dimension	68 mm x 68 mm x 54 mm (with F-mount)
(14) Weight	420 g
(15) Power requirements	12 VDC+/- 20% max
(16) Operation temperature	Outside: 0 to 50oC, inner: 0 to 70oC
(17) Connectors	Two 25 pin Cameralink connector
(18) Accessories	50mm f1.8 Lens, Carrying Case, Insight 4G Software DLL files, Operation manual

Ⅳ. 보증기간, 설치 및 기술지원

ㅇ 제품의 보증기간은 1년으로 한다.

ㅇ 제품의 기본셋팅 및 설치는 구매조건에 포함된다.

ㅇ 제품의 검수 시 Insight 4G 소프트웨어로 개별 및 조합 호환성 검사를 완료하여야한다.

ㅇ 사용자의 요구 시 즉각적인 기술지원을 수행한다.

Ⅴ. 입찰제한

ㅇ 상기 동일품목으로 납품 실적이 있는자에 한 한다.

ㅇ 납품실적 제출하고 투찰 전 현장실사 요구 시 반드시 현장실사가 가능하여야 한다.

ㅇ 공고된 규격서 사양서와 불일치 할 경우 입찰을 제한한다.

ㅇ 보증기간은 납품 검수후 1년으로 한다.

ㅇ 납품 검수 시 Insight 4G 소프트웨어로 개별 및 조합 호환성 검사를 완료하여야한다.