제품규격서

품 명 : 정전기시험장비

[제품사양]

□ 내역

극성 : + / -

출력 전압   : 0.20㎸ ~ 30.0㎸ ±5% (30.5㎸ max)

~10.0㎸ : 0.01㎸ 스텝,   ~30.0㎸ : 0.1㎸ 스텝

방전반복 사이클 : 0.05s ~ 600s ±10% / 매뉴얼

세트 스텝 : 0.1s (0.1~9.99s),  0.10s (10.0~600.0s)

방전 횟수 : 1 ~ 60,000회, 1회 설정 또는 연속 설정

방전 모드  : 접촉 방전 / 기중 방전

방사 레벨 모드 : 표준모드 / 특별모드

인가 모드   : 건 인가 / 본체 인가 / 외부 인가

조작 판넬   : 컬러 LCD / 누름 버튼

건 홀더     : 기본사양부착 ( 방전 건 모델 GT-30R )

방사 모드 선택 스위치 : 특별 / 표준 스위치 기능 내장

방사 검출  : 방사 검출 기능은 기중 방사에 갖추어져 있음

프리 체크 기능 : 3단계의 유저에 의한 체크의 기능

스텝1 – 고전압 출력 체크

스텝2 – 절연전압 체크

스텝3 – 방전 릴레이 작동 체크

13. CR 및 건 헤드 체크  : CR 조합과 건 헤드 인식

( 부정 결합을 방지하기 위한 표시 )

14. IEC 규격 테스트 모드 : 접촉방전 모드 – 2.0㎸, 4.0㎸, 6.0㎸, 8.0㎸ 스텝

기중방전 모드 – 2.0㎸, 4.0㎸, 8.0㎸, 15.0㎸ 스텝

15. “매뉴얼” 테스트 모드 : 접촉/기중 방전모드, 임의로 0.2㎸ ~ 30.0㎸ 설정시

스위핑 기능 내장, 최대 99가지 유니트를 저장 가능

16. “시퀀스” 테스트 모드 : 지속적 매뉴얼 모드 설정시 유니트를 사용할 수 있음

최대 22 스텝 / 한 가지 프로그램에서 20개까지

저장된 프로그램까지 가능

17. 경고등 : 본체에서 전압 출력시 켜짐. 정전기 방전시에 깜빡거림

18. 충전 콘덴서 / 저항 : 150㎊±10%, 330Ω±10%,

(방전 건 GT-30R을 위한 CR유니트 내장)

19. AUX 컨넥터 : D-SUB 15핀 FEMALE 컨넥터

20. 광 통신 컨넥터 : PC 와 연결하기 위한 광 컨넥터 ( 직렬 인터페이스 )

21. 입력전원, 소비전력 : AC100V – AC240V,  50Hz / 60Hz ±10%, 75VA

2. 옵션

1. Table : 1pc

2. Horizontal Coupling Plane : 1pc

3. Ground Cable(450 ㏀ 이상) : 2pcs

4. Insulation Sheet : 1pc

5. Vertical Coupling Plane : 1pc

6. Ground Plane : 1pc