장 비 사 양 서

1. 장비명 :  소형 전동 지게차

2. 추정가격 : 27,104,000원(부가세 포함)

3. 사용용도

- 동남권 지역기반산업 (조선해양, 항공우주, 수송기계 기계부품) 분야 뿌리기업지원을 위한 중대형 소성가공 부품 제작지원

- 단조빌렛 가열기에서 1200℃로 가열된 단조빌렛을 10,000톤 형단조 프레스 및 2,000톤 유압프레스의 금형으로 이송하고 성형 후 금형에서 취출 및 이송, 하역하는 장비

- 소재의 이송 및 적재를 위한 필수장비

- 중대형 부품 소성가공과 금형분야 기술지원 효과를 극대화할 수 있는 중대형 부품 소성가공 Try-out라인(시스템) 구축을 위해 소재 절단에서부터 소재성형까지 일괄지원하기 위함

4. 모델, 구성, 규격 및 사양 (악세사리 포함)

1) 구성

- 2.5톤이상급 차체

- 마스트 및 포크

- 동력전달 장치

- 전기장치

2) 2.5톤이상급 차체

- 장비명 : 소형 전동 지게차

- 차체(Body) : 입승식

- 적재능력 : 2,500kg 이상

- 전장(포크포함/Reach In) : 2,359mm 이상

- 전폭 : 1,230mm 이상

- 오버헤드가드 높이 : 2320mm 이상

- 타이어 축간거리 : 1700mm 이상

- 최소 선회반경 : 1980mm

3) 마스트 및 포크

- 최대인상높이 : 3,000mm 이상

- 포크길이(T×W×L) : 45mm × 100mm × 1,070mm 이상

- 포크 최대 벌림폭 : 708mm 이상

4) 동력전달 장치

- 모터제조사 : 독일 샤브밀러

- AC모터 및 경사지 밀림 방지 장치 장착

- 주행모터 용량 : 8.3kW 이상

- 유압모터 용량 : 15.0kW 이상

- 컨트롤러 제조사 : 이태리 자피

- 최대토크 : 38.9/1,300kg․m/rpm 이상

- 주행속도(무부하/부하) : 10.4km/hr / 10.2km/hr 이상

- 등판능력(무부하/부하) : 23.6% / 10.0% 이상

6) 전기장치

- 48V/335AH 배터리 장착

- 충전기(전원) : 자동충전(220/380/440V)

- (차량운행에 문제발생 시) 비상 전원 차단 스위치 장착

- 캔버스 타입의 컬러모니터

7) 기타 지원 공급 부속 및 설비

- 공구 및 기본지급품 1세트

- 부품메뉴얼 1부

- 정비지침서 1부

5. 특징

1) 2.5톤이상급 차체

- 인체공학적 설계에 의한 운전석에서의 전방시야성을 확보하고 공간효율을 극대화하여 최적의 작업환경을 가진 구조여야 함

- 화물 낙하 등에 따른 운전자의 안전사고 예방을 위해 차량의 최대하중의 2배이상의 등분포정하중에 견딜 수 있는 헤드가드를 갖추어야 함

- 상부틀의 각 개구의 폭 또는 길이가 16센티미터 미만일 것

- 운전자의 좌석 윗면에서 헤드가드의 상부틀 아랫면까지의 높이가 1미터 이상일 것

2) 마스트 및 포크

- 적재하는 화물의 중량에 따른 충분한 강도를 가져야 함(사양 참조)

- 심한 손상, 변형 및 부식이 없는 소재를 사용하여야 함

- 실린더를 중심으로 쿠션장치를 장착하여 포크가 지면에 강하게 부딪히는 것을 방지하여야 함

- 레일 사이에 흔들림 방지용 슬라이드 백슈 등을 장착하여 마스트 작동 시 충격을 최소화하여야 함

- 리프트 실린더에 체크밸브 등을 부착하여 에어밸트라인이 없도록 하여 간섭현상이 배제되어야 함

3) 동력전달 장치

- 백레스트(Backrest) 기능은 반드시 갖추어 경사지 밀림을 방지하여야 함

- DC모터보다 에너지 효율이 높은 AC모터를 장착하고 완전 밀봉되어 위험물 취급에 용이하여야 함

- 파워모듈과 컨트롤러의 일체형으로 컨트롤러의 부하가 없어야하며 정속 주행이 가능하여야 함

4) 전기장치

- 차량의 작업안전을 위한 전조등 및 후미등이 반드시 부착되어야 함

- 겨울철 시동 성능 및 정비성 등의 향상을 위해 48V 이상의 배터리가 장착되어야 함

- 장비 운행 중 돌발 상황이 발생하면 차량의 모든 전원을 차단하는 비상정지스위치가 장착되어야 함

- 가속성, 플러깅, 경사지 밀림방지, 전후진 속도조정, 각 스위치 작동유무, 배선 연결 이상유무 및 에러코드 확인 등이 가능한 핸드셋이 장착되어야 함

6. 납기일, 설치장소 및 시운전

1) 납기 : 2015년 5월 20일 까지

2) 설치장소

- 단조빌렛 매니퓰레이터의 성능을 확인하기 위하여 공급자 장소에서의 예비승인시험(PAT, Preliminary acceptance test)과 수요자 장소에서의 최종승인시험(FAT, Final acceptance test)을 수행

3) 사전승인(Preliminary Acceptance)

- 한국생산기술연구원에 의해 승인된 Test 항목 및 절차에 따라 무부하조건에서부터 공급자 주도로 수행(사전 PAT 계획서 제출)

- 각각의 단위 동작별 평가 항목(단위기기)의 정상작동 확인과 사양에 언급되어진 기능과 동일한 지를 확인

- 각각의 동작 단위별 장치의 외관 검사를 수행

4) 최종승인[Final Acceptance Test(FAT)]

- PAT를 만족시킨 후, FAT는 차량의 성능을 확인하기 위한 것으로 공급자의 지도하에 안정되고 연속적인 작업조건에서 한국생산기술연구원에 의해 Test를 실시

- FAT의 착수는 조건이 갖추어져 있는지를 사전에 한국생산기술연구원과 공급자간의 협의에 의해 결정

5) 상기 사항들과 같이 장비 구동을 위한 운반, 설치 및 시운전에 발생되는 모든 일체의 비용을 공급사에서 부담해야함

7. 구매기준

- 구매기준은 본 사양서에서 기술한 구성, 규격 및 사양과 특징에 기술된 내용을 만족하여야 함

8. 검수

① 설치, 시운전, 성능시험은 공급자의 책임아래 시행되어야한다.

② 한국생산기술연구원 전담직원의 입회하에 아래와 같이 주요 성능 및 사양에 대한 검사를 실시하고 검사기준에 합격해야 한다.

항 목		주 요 사 양
지게차 (전동입식)	기 본 사 양	- 적재능력: 2,500kg 이상 - 최대인상높이 : 3,000mm이상 - 포크길이(두께× 넓이× 길이) : 45× 100× 1070mm - 모터제조사 : 독일 샤브밀러 - 주행모터용량 : 8.3kw이상 - 유압모터용량 : 15.0kw이상 - 컨트롤러 제조사 : 이태리 자피 - 배터리 : 48V/335AH - 주행속도(무부하) : 10.4km/hr 이상 - 등판능력(무부하) : 23.6% 이상 - 전장(포크포함/REACH IN): 2,359mm 이상 - 전폭: 1,230mm 이상
	옵션사양	- AC모터 장착 - 안티롤 백 장치 장착
	추가사항	- 공구 및 기본지급품 1SET - 부품메뉴얼 1분 - 정비지침서 1부
	특수조건	- A/S는 1년 또는 2,000시간 선도래 분 적용 - 경상남도에 A/S망 및 부품대리점을 운영하는 제조업체 - 납품기한: 계약후 50일

9. 교육

1) Supervisory service for site work

- Supervisory service는 공급자에 의해 수행되어지며 관련 분야에 숙련된 자로 하고, 공급자와 사용자간의Construction works에 대한 실제 Schedule 조정과 원활한 의사소통이 필요

- 공급자는 한국생산기술연구원의 제안을 고려 후 상세 Supervision item을 작성 및 제출

2) Training Service

- 구체적인 계획에 따라 사용자의 조업 및 관리 인력에 대한 훈련을 실시필요

3) 관련 법령 교육 실시

- 차량운행 및 운영에 관련한 관련 법령 등의 교육을 실시 필요

- 차량관리 및 재해예방에 필요한 제반 지식 등의 정보제공 및 교육을 작업자가 충분히 숙지할 때까지 실시할 것

관련 법령

∙ 산업안전보건기준에 관한 규칙

- 제173조(작업계획의 작성)∼제192조(좌석안전띠의 착용 등)

∙ 유해ㆍ위험작업의 취업제한에 관한 규칙 제3조(자격ㆍ면허 등이 필요한 작업의 범위 등)

∙ 고시 제2009-49호 운반하역 표준안전작업지침

∙ KOSHA CODE M-51-2008 지게차의 안전작업에 관한 기술지침

∙ KOSHA GUIDE G-31-2010 지게차의 안전운행에 관한 기술지침

10. A/S 및 보증기간(Guarantee)

○ 보증기간(Term of Warranty)

- 공급자는 공급된 장비에 대하여 아래 기간의 책임을 진다.

- 하자보증 기간 중 공급자는 공급자측 제작불량에 의해 발생된 하자에 대하여 설비, 자재 공급 및 수리에 대한 책임을 지며 한국생산기술연구원의 요청에 따라 즉시 처리한다.

- 한국생산기술연구원이 요청한 하자보수 사항에 대하여 기일내 공급자의 대응이 안 이루어질 시 한국생산기술연구원이 직접 하자 보수를 시행하며 그 비용에 대하여 공급자에게 청구할 수 있다.

- 하자 보증 기간 : FAT 완료 후 12개월 이상 (하자보증보험 발급)

① 보증기간은 설치 후 1년이며, 최종 성능 시험 후 장비총액의 10%, 보증기간 1년의 보증 보험을 제출하여야 한다. 보증기간 내 한국생산기술연구원의 실수로 발생하지 않은 장비의 문제는 무상 수리 및 무상 교환 하여야 한다.

② 만약 생산자의 실수로 인한 문제 발생 시는 보증기간 후일지라도 무상 교환과 무상 수리를 하여야한다.

9. 공급되는 모든 부품의 가격은 원화로 제출되어야 한다.

10. 최종 낙찰자는 입찰 공고서의 3-2, 3-3호의 제출서류 검토 후 최종적으로        선정된다.

11. 대금지급: 납품 완료 후 100%지급