【2015년도 품목별 개념 및 범위】

□ 섬유생활스트림간협력기술

분야명	섬유스트림

번호	품목명	개념 및 범위	지원기간	지원금액
1	태양전지 섬유제품	o 개념 - 광전변환효율 5% 이상의 유연한 유기계 태양전지 섬유제품 o 지원범위 - 유기계 광전극, 고안정성 전해질, 유연코팅 기술 및 이를 이용한 태양전지 섬유제품 개발	3년 이내	10억원/년 이내
2	보급형 안전보호용 의류제품	o 개념 - 생활 및 산업환경의 다양한 위험 요소로부터 산업근로자, 영‧유아, 노약자 등을 보호할 수 있는 안전보호용 보급형 섬유제품 o 지원범위 - 난연 및 대전방지 기능의 보급형 안전보호용 섬유소재(가격: 7천원 이 하/yd·60 inch) 및 의류제품 개발 · 산업 근로자들을 위험 요소로부터 보호할 수 있는 기능성 작업복 개발 · 영유아 및 노약자 안전보호용 섬유소재 및 제품개발	2년 이내	10억원/년 이내
3	섬유강화 복합재료를 이용한 산업용 부품	o 개념 - 섬유강화 복합재료를 이용한 중간재 또는 산업용 부품 o 지원범위 - 친환경, 경량, 고내열성 섬유강화 복합재료를 이용한 산업용 부품 개발 - 탄소섬유, 아라미드섬유, 유리섬유 등을 이용한 섬유강화 복합재료 중간재 또는 산업용 부품 개발 * 例) 열가소성 프리프레그, 하이브리드 프리프레그, 자동차 부품, 산업용 씰링 부품, 스포츠 레저용 부품, 전자 부품 케이스 등	2년 이내	10억원/년 이내
4	복합기능성 캠핑용 섬유제품	o 개념 - 방충, 난연, 경량, 방오 등 복합기능성 캠핑용품 또는 캠핑웨어 제품 o 지원범위 - 복합기능성(방충, 난연, 경량, 방오, 투습/방수 등) 캠핑용품 개발 - 복합기능성의 고감성 캠핑웨어 제품 개발	2년 이내	10억원/년 이내
5	직접성형이 가능한 부직포 및 성형제품	o 개념 - 자동차 내장부품, 건축 내외장 부품, 신발 등의 부품 제조시 중간재를 만들지 않고 직접성형(몰딩)이 가능한 고신장 부직포 및 성형제품 o 지원범위 - 직접성형(몰딩)이 가능한 고신장 장섬유 부직포 및 성형제품 개발 · 양방향 열간신장 특성을 갖는 열접합 부직포 개발 · 양방향 열간수축율 0.5%이하의 형태안정성이 우수한 부직포 개발 · 성형몰드, 성형공정기술 및 제품개발	3년 이내	10억원/년 이내
6	다기능 스포츠용 의류제품	o 개념 - 다양한 스포츠 활동에 적합한 다기능성 생활 스포츠 의류제품 o 지원범위 - 생활 스포츠용 다기능 의류제품 개발 · 활동성이 향상된 스포츠 의류용 섬유소재 및 제품개발 · 쾌적성 다기능 복합소재 및 제품개발 * 例) 기능성 무도복, 경량 고내구성 해양 스포츠 의류, 산악 스포츠 의류 등	2년 이내	10억원/년 이내
7	섬유기반의 자동차 내외장재 및 부품	o 개념 - 섬유기반의 내구성이 우수한 자동차용 경량 내외장재 및 부품 o 지원범위 - 섬유기반의 내구성 및 승차감이 우수한 자동차용 경량 내외장재 및 부품 개발(섬유강화복합재료 제외) * 例) 복합섬유 방음 부직포, 다층기능성 복합재료, 흡차음재 등	2년 이내	10억원/년 이내
8	고기능/고감성 니트 의류제품	o 개념 - 차별화된 기능과 감성이 부여된 니트 의류제품 o 지원범위 - 차별화된 고기능/고감성 니트 의류제품 개발 · 실크 등 천연 섬유소재를 활용한 고기능/고감성 니트소재 및 제품개발 · 친환경 염가공 기술 적용 고품격 니트소재 및 제품개발 · 복합기능 컴프레션 섬유소재 및 제품개발 · 다기능 위장용 니트소재 및 제품개발	2년 이내	10억원/년 이내
9	건축용 섬유강화 복합재료	o 개념 - 섬유강화 복합재료를 이용한 건축용 내외장재 o 지원범위 - 섬유강화 복합재료를 이용한 내열/방화벽, 외장재, 내장재 등 건자재 개발	2년 이내	10억원/년 이내
10	차별화 방적기술에 의한 고감성 의류용 섬유제품	o 개념 - 차별화 방적사 개발 및 이를 활용한 고감성 의류용 섬유제품 o 지원범위 - 양모섬유 세섬화 방적기술에 의한 의류용 섬유제품 개발 - 장·단복합 방적기술에 의한 의류용 섬유제품 개발 - 자원순환형 원료를 이용한 방적사 및 의류용 섬유제품 개발	2년 이내	10억원/년 이내
11	전극재료용 CNT 페이퍼	o 개념 - 플렉서블한 특성을 갖는 전극재료용 CNT 페이퍼 개발 o 지원범위 - 플렉서블한 특성을 갖는 CNT 페이퍼 개발 · 초지화에 적합한 분산성 및 응집성을 갖는 CNT 혼성물 제조 · CNT 혼성물 초지기술 및 전극재료 개발	2년 이내	10억원/년 이내

분야명	패션스트림

번호	품목명	개념 및 범위	지원기간	지원금액
1	감성적 디자인의 실내운동용 패션제품	o 개념 - 라운지 웨어로도 활용할 수 있는 감성적인 디자인의 실내운동용 패션제품 * 개발 o 지원범위 - 인체공학적 패턴설계, 특수 봉제기술, 감성적인 디자인을 접목하여 라운지웨어로도 활용할 수 있는 실내운동용 패션제품 개발 · 활동 편의성 및 피부배김 현상을 저하시킨 패턴 및 봉제기술개발	1년 이내	3억원/년 이내
2	안전보호용 패션제품	o 개념 - 안전성과 활동 편의성이 향상된 생활안전용 패션제품 - 쾌적성이 향상된 산업안전 작업복 o 지원범위 - 안전사고 예방을 위한 노약자, 환자, 장애인 등 사용자 중심의 생활안전 패션제품 개발 - 작업환경, 동작성 등을 고려한 산업안전 작업복 개발	1년 이내	3억원/년 이내
3	웨어러블 스마트 패션제품	o 개념 - 패션과 ICT의 융합을 통한 웨어러블 스마트 패션제품 o 지원범위 - ICT 기술을 접목시킨 보급형 웨어러블 스마트 패션제품 개발 · 헬스케어용, 스포츠용, 생활용 또는 Fun 디자인의 패션제품 개발	1년 이내	3억원/년 이내
4	중국시장 수출지향형 패션제품	o 개념 - 중국시장 수출지향형 차별화 패션제품 o 지원범위 - 중국 니치마켓을 타깃으로 한 수출지향형 패션제품 개발 · 시장환경 및 소비특성 분석 · 글로벌 브랜드 전략 수립 · 차별화된 디자인과 감성적 가치의 수출지향형 패션제품 개발	1년 이내	3억원/년 이내
5	남성용 트랜스포머블 패션제품	o 개념 - 다양한 TPO* 착용이 가능한 남성용 트랜스포머블 패션제품 o 지원범위 - 스타일과 활동성을 고려한 온오프타임의 남성용 패션제품 개발 · 패커블, 디테쳐블, 리버시블, 트랜스포머블 등 용도와 형태변형이 가능한 남성용 패션제품 개발 · 기후변화에 대응 가능한 남성용 패션제품 개발 등	1년 이내	3억원/년 이내
6	캐릭터 디자인의 유아동 패션제품	o 개념 - 캐릭터 디자인 개발을 통한 글로벌 유아동 패션제품 o 지원범위 - 스토리텔링 기반의 캐릭터 디자인 및 글로벌 유아동 패션제품 개발 · 유아동의 체형특징을 반영한 패턴 및 디자인 개발 · 활동성이 향상된 다용도, 다기능의 의류 제품 개발	1년 이내	3억원/년 이내
7	이너웨어 니트 패션제품	o 개념 - 차별화된 감성, 기능성, 쾌적성을 가진 체형커버가 가능한 이너웨어 니트 패션 제품 o 지원범위 - 기능성, 심미성, 쾌적성이 향상된 이너웨어 니트 패션제품 개발 · 다목적 이너웨어(multi function + multi use) · 소프트 체형보정기능 이너웨어 · 심리스, 경편, 환편 등의 니팅 기술 연구	1년 이내	3억원/년 이내

분야명	성숙산업고도화

번호	품목명	개념 및 범위	지원기간	지원금액
1	접착력이 우수한 무연마 합성피혁을 이용한 신발	o 개념 - Buffing, impregnation 등 전처리 공정을 생략할 수 있으며 Sole과 접착력이 우수한 차별화 합성피혁을 활용한 신발 o 지원범위 - Buffing, impregnation 등 전처리 공정을 생략할 수 있으며 Sole과 접착력이 우수한 무연마 합성피혁을 활용한 신발개발 · Sole과 Upper의 접착강도가 2.5kg/cm 이상의 코팅제 및 코팅기술 개발 · 접착력이 향상된 무연마 합성피혁 및 이를 적용한 런닝화, 워킹화 등 신발 개발	2년 이내	2억원/년 이내
2	내열충격성 경량 보급형 도자식기	o 개념 - 직화 및 전자레인지의 급격하고도 반복된 열충격에서도 내구성이 높고, 기존 대비 가볍고 저렴한 도자식기 o 지원범위 - 내구성 및 내열충격성이 우수하고 가벼운 직화, 전자레인지 및 오븐용 보급형 도자식기 개발 · 현대적 디자인 감각에 부합하는 조리용 내열충격성 경량 도자식기 · 꺾임강도 80MPa 이상, 열충격 강도 280℃ 이상, 기존 제품대비 15% 이상 경량화된 보급형 내열 도자식기	2년 이내	2억원/년 이내
3	디지털프린팅 천연피혁 제품	o 개념 - 디지털프린팅 공법으로 직접 날염한 천연피혁 제품 o 지원범위 - 디지털프린팅 공법으로 직접 날염한 천연피혁 제품 개발 · 디지털프린팅 직접날염* 공법으로 제조한 천연피혁 원단 및 이를 활용한 제품 · 유사구조 소재 적용을 통한 다양성 연구 * 전사날염 제외	1년 이내	2억원/년 이내
4	친환경 전통기법의 패션소품	o 개념 - 친환경 섬유소재와 공업화된 전통기법으로 제조된 패션소품 o 지원범위 - 친환경 섬유소재와 천연염색 등 공업화된 전통기법을 활용한 패션소품 개발 · 영유아제품, 침구용품, 가방, 밴드, 밸트, 장갑 등	1년 이내	2억원/년 이내

□ 개인용이동수단

분야명	개인용이동수단

번호	품목명	개념 및 범위	지원기간	지원금액
1	배터리 충전 기능을 가진 전기구동 개인용 이동수단 구동모터용 스마트 인버터	o 개념 - 전기구동 개인용 이동수단의 구동 및 충전을 위한 인버터 및 충전기 통합 제품 o 지원범위 - 충전기 통합형 전동기 구동 인버터 시스템 개발 - 통합형 인버터 제어기 개발	1년 이내	5억원/년 이내
2	2휠 자세 제어 밸런싱 휠체어	o 개념 - 2휠 self-balancing 기술을 이용한 전동휠체어 o 지원범위 - 탑승자 무게중심 이동 감지, 속도조절 및 제자리회전 가능 기술 - 노면 경사도에 능동적 균형제어를 통해 탑승자를 항상 수평으로 유지하는 기술	1년 이내	4억원/년 이내
3	유모차용 전동탑승기기 개발	o 개념 - 기존의 다양한 유모차 후륜에 결합하여 전동 구동장치를 통해 추진함으로써 유아뿐만 아니라 보호자까지 탑승이 가능한 전동수동 탑승기기 o 지원범위 - 후미에서 결합되어 추진할 수 있는 탈착식 보호자 탑승 구조 설계 - 탈착식 보호자 탑승기기 전동 추진 시스템 - 유모차와 결합할 수 있는 인터페이스 장치	1년 이내	4억원/년 이내

□ 첨단연구장비

분야명	첨단연구장비

번호	품목명	개념 및 범위	지원기간	지원금액
1	무형광표지 집적칩센서 어레이 분석장비	○ 개념 - 바이오센서 시스템의 간소화를 위한 센싱부, 신호발생부, 신호검측부가 집적/통합된 IT기반 단일칩 센서어레이 ○ 지원범위 - 집적칩 기술을 이용한 시스템개발 - 생물학적 반응 고정화 및 최적화 - 실제시료를 이용한 시제품 성능평가 및 신뢰도 확보 - 제품의 신뢰도향상을 위한 생산 프로세스 QC방법 확보	3년 이내	7억원/년 이내
2	전자식 차량용 부품의 소음·진동 내구신뢰성 분석 장비 기술	○ 개념 - 차량용 부품의 고품질화로 인하여 한층 더 강화된 시험 규격 및 규정을 만족하기 위하여 고정밀·고주파 소음 및 진동의 내구 신뢰성 테스트가 가능한 전자제어 방식의 부품 소음·진동 내구신뢰성 분석 장비 기술 ○ 지원범위 - 고주파 영역에서 고정밀 제어 및 고주파 시험이 가능한 전자제어방식 차량용부품 소음·진동 테스트 장비 기술 - 소음, 진동(가진 포함) 테스트 및 분석 기술 - 차량용 복합 진동 및 소음 분석 기술	3년 이내	7억원/년 이내
3	초정밀 부품의 3차원 형상측정기 개발	○ 개념 - 플라스틱렌즈 및 렌즈금형 등과 같은 초정밀 부품의 형상측정을 위한 광학식 3차원 형상측정기 개발 - 복잡형상 및 큰 곡률반경의 비구면 형상의 측정을 위한 알고리즘 및 측정시스템 개발 ○ 지원범위 - 초정밀형상 측정프로브용 모듈기술 개발 - 고정도 디지털 측정알고리즘 및 유닛 개발 - 대용량 디지털 영상처리 알고리즘 및 S/W 개발 - 3차원 형상측정기의 시스템 및 운영 S/W 개발 - 초정밀 3차원 형상측정기의 신뢰성 평가 및 검·교정기술 개발	3년 이내	7억원/년 이내
4	나노급 표면형상 및 성분분석용 현미경	○ 개념 - 소재의 고부가가치화 및 고기능화를 위한 나노급 표면형상 및 성분 분석을 위한 광/전자/이온빔 등을 이용한 현미경 기술 - 또는, 나노급 표면 형상관찰과 성분분석이 가능한 현미경의 원활한 국산화 및 고급화를 위한 핵심 원천기술 및 시스템 기술 ○ 지원범위 - 광원 또는 하전입자의 소스 해석기술 및 고해상도 핵심모듈 개발 - 나노급 형상분해능을 위한 렌즈 등 광/하전입자 등에 관한 제어기술 개발 - 소재의 표면형상 또는 성분 분석 기술 개발 - 나노급 영상처리 기반 측정 S/W 기술 개발 - 나노급 현미경 장비 및 운영 S/W 기술 개발	3년 이내	7억원/년 이내

□ 청정생산기반전문기술

분야명	청정생산기반전문기술

번호	품목명	개념 및 범위	지원기간	지원금액
1	PVC-free 자원순환형 이종복합소재	o 개념 - 기존 PVC를 원료로 사용하던 제품에 대해 PVC-free 혹은 대체물질을 사용하여 휘발성 유기화합물질 발생을 최소화하고 기존 물성 대비 동등 수준 이상의 물성을 가지는 복합소재 및 제품 개발 o 지원범위 - PVC-free hotmelt 하이브리드 필름 적용 VCM(Vinyl Coated Metal) 강판 제조 * PVC-free hotmelt 하이브리드 필름 개발 * PVC-free hotmelt 하이브리드 필름 적용 VCM 강판 특성 평가 및 재활용 기술 개발 - PVC를 대체한 재생 TPU/PLA계 복합수지로 이루어진 자동차용 경량매트 개발	3년 이내	5억원/년 이내
2	자연모사형 접착제 및 표면개질 소재	o 개념 - 자연계에 존재하는 재료/공정/구조를 모방한 자연친화형 무독성 접착제, 초발수/초발유 표면처리 소재 개발 o 지원범위 - 환경오염을 일으키지 않는 자연친화형 무독성 접착제 개발 - 높은 내구성을 가지면서 AR(anti-Reflection)기능과 AF(Anti Finger)기능을 동시에 구현하는 터치스크린 커버글라스 개발 - 상어의 피부구조를 모사한 방오(Anti-fouling) 표면처리 필름 개발 - 생태모사 초발수 표면 실리콘 애자(Insulator) 개발	3년 이내	5억원/년 이내
3	ELV규제 대응 자동차용 내장재 및 전장모듈	o 개념 - 강화되는 ELV규제 대응 자동차용 내장재 유니소재화 기술 및 고온과 진동 조건에서 장기 신뢰성을 갖는 친환경 소재가 적용된 자동차 전장 모듈 개발 o 지원범위 - 재활용이 용이한 자동차용 내장재 유니소재화 기술 - ELV규제 대응 고온/고내구성 접합기술기반의 친환경 자동차용 핵심 전력모듈 개발 * Die 및 DBC(Direct Bonded Copper) 고온·진공접합 및 결함 최소화 공정기술 * 친환경 전력변환모듈 시제품 제작, 내구성평가 및 접합수명 예측기술	3년 이내	5억원/년 이내
4	환경규제 대응 고투과성 산소 부화용 복합소재	o 개념 - 자동차 배기가스 저감 및 실내 공기질 향상을 위해 엔진에어필터 또는 캐빈에어필터에 적용할 수 있는 고투과성 산소 부화용 나노섬유기반 그래핀 옥사이드 복합소재 개발 o 지원범위 - 자동차 배기가스 저감용 산소부화 복합소재 개발 - 실내 공기질 향상용 산소부화 복합소재 개발	3년 이내	5억원/년 이내
5	유해물질 저감 용탕 청정도 제어 전신용 알루미늄 합금	o 개념 - 알루미늄 합금의 특성강화를 위해 첨가되는 SO2, SF6, Be 등 유해물질을 제어하기 위해 용탕 내 산화물 및 불순물을 제어하여 항공기, 군수용까지 적용 가능한 고강도 알루미늄 합금을 제조하는 기술 개발 o 지원범위 - 친환경 탈가스 용탕청정화 정련을 통한 우주항공용 고강도 단조재 개발 - 알루미늄 중력주조 소재 분산성 조직 제어 및 회수율 20% 향상 주조 기술 개발 - Be free 고함량 Mg 함유 알루미늄 합금 제조 및 자동차 조향부품 개발 - 강도-신율 동반제어 고강도 알루미늄 합금 소재 개발	3년 이내	5억원/년 이내
6	안전 및 환경규제 동시 대응 복합 난연제	o 개념 - 화재 및 유독가스 발생 등 안전성과 환경성 문제를 해결하며 무기계 난연제의 물성 저하를 극복할 수 있도록 유기계와 무기계 난연제를 하이브리드화 하는 복합 난연제를 개발하는 기술 개발 o 지원범위 - Metal-Phosphorous-Nitrogen계 유무기 복합 난연제 개발 - 브롬계 난연제 대체 환경 친화형 난연제 개발 - 친환경성 및 고난연성을 갖는 나노복합 연속가교 발포 경량 난연제 개발 - 내가수분해성이 향상된 자동차시트용 유무기 복합 난연제 개발	3년 이내	5억원/년 이내
7	재생가능한 친환경 주물사용 바인더	o 개념 - 주조공정 시 현재 주로 사용되고 있는 기존 Furan 수지를 개선하여 악취가 적게 발생하며 주물사 재생이 가능한 친환경 수지를 개발하는 기술 개발 o 지원범위 - 악취저감 Furan계 유기 바인더 개선 기술 - Furan 수지 대체 친환경 무기 바인더 개발 기술 - Furan 수지 대체용 페놀계 수지 개발 기술	3년 이내	5억원/년 이내
8	제품/사업장 환경안전 통합관리서비스 시스템	o 개념 - 잠재적으로 오염물질 발생이 큰 제품 및 사업장에 진단, 유지관리, 재활용, 렌탈/쉐어링 시스템 등의 서비스 결합을 통하여 경제적/환경적 성과를 높일 수 있는 제품서비스시스템 개발 * 제품서비스화 정의(환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률) : “제품서비스화”란 제품의 사용으로 발생하는 환경오염을 줄이고, 제품의 이용 효율성을 높이기 위하여 제품의 품질·기능 등을 서비스 형태로 제공하는 것을 말한다. o 지원범위 - 사업장/공정 환경안전통합관리 서비스시스템 개발 * 설비 안전진단 및 환경규제대응 융합 컨설팅 서비스시스템 구축 * 오염예방설비 최적설치·수명관리 예측 등 진단·관리 * 사업장 환경안전통합관리 시범사업 적용 - 환경안전규제 대응형 수송기기 서비스시스템 개발 * 환경 안전 진단 통합관리시스템 개발 * 서비스 시스템 시범사업 적용 * 예시) 전기이륜차 위치추적, 대여·공유, 진단·관리 및 배터리 통합관리 시스템 개발 등	3년 이내	5억원/년 이내
9	디스플레이 소재부품용 청정 제조공정	o 개념 - 독성물질 대체 친환경 박리액 및 적용공정과, 분진 발생을 최소화하고 세정용수 절감이 가능한 디스플레이 소재부품용 청정 제조 공정 개발 o 지원범위 - 평판디스플레이 제조용 포토레지스트 친환경 고성능 박리액 및 적용 공정 개발 - 분진 최소화 및 불량률 최소화 가능한 디스플레이 패널용 유리 청정 면취장치 및 공정	3년 이내	5억원/년 이내

□ 튜닝부품기술개발

분야명	튜닝부품기술개발

번호	품목명	개념 및 범위	지원기간	지원금액
1	자동차 튜닝용 쇽업소버의 내구성 및 응답성 향상을 위한 유압댐퍼 개발	o 개념 - 튜닝 자동차 쇽업소버용 유압댐퍼의 고속 주행에 대한 내구성 및 응답성 확보 기술 개발 o 지원범위 - 댐핑압 반응 및 조절범위 향상을 위한 피스톤 개발 - 안정적인 오일 유량 제어를 위한 홀사이즈 최적화 기술 개발 - 댐퍼의 열발생으로 인한 오일 누유가 없는 패킹 소재의 내구성 향상 기술 개발 - 승차감 및 안정성이 조화된 밸브 셋팅 최적화 기술 개발	2년 이내	3억원/년 이내
2	FRP 복합재료를 이용한 내구성이 향상된 튜닝용 에어댐 개발	o 개념 - 운송 및 장착 작업 도중 파손되기 쉬운 튜닝용 에어댐의 내구성 향상을 위한 복합 소재 개선 및 형상 설계 기술 개발 o 지원범위 - 소재 개선을 통하여 내충격성을 향상시킨 다품종 소량 생산형 에어댐 제조 기술 개발 - 소재 개선을 통한 치수안정성 향상 기술 개발 - 수지 및 필러 배합에 따른 물성 DB구축 및 이를 통한 물성 취약부분 예측 설계 기술 개발 - 제품에 대한 소비자 신뢰성 향상을 위한 전수 검사 기법 개발	2년 이내	3억원/년 이내
3	내구 품질, 방열성능 향상 및 경량화를 위한 튜닝용 멀티피스톤 캘리퍼 개발	o 개념 - 제동 신뢰성 향상을 위한 내구성 및 방열성이 향상된 경량 멀티피스톤 캘리퍼 개발 o 지원범위 - 캘리퍼의 방열성능, 내구성 및 경량화를 위한 소재 개발 - 캘리퍼 바디의 3D 설계 및 발열, 구조해석을 통한 최적 형상 개발 - 캘리퍼 내부에서 발생되는 고열에 대한 내열성을 가지는 오일씰 개발 - 마찰재의 편마모를 방지하기 위한 Multi Diameter Piston 설계 및 개발 - 캘리퍼 바디의 내오염성 및 부식성 향상을 위한 코팅 기술 개발	2년 이내	3억원/년 이내
4	자동차 튜닝용 고성능 경량 멀티피스 디스크 브레이크 개발	o 개념 - 경량화를 통한 연비 개선과 방열성능이 향상된 튜닝 자동차용 고성능 멀티피스 디스크 브레이크 개발 o 지원범위 - 고온에서도 높은 마찰계수를 유지하고 열변형을 최소화할 수 있는 소재 개발 - 순정 디스크 대비 20% 이상 중량 절감한 경량 디스크 개발 - 방열성능이 우수한 멀티피스 디스크 최적 설계 기술 개발 - NVH 성능이 우수한 브레이크 디스크 개발	2년 이내	4억원/년 이내
5	자동차 튜닝용 지능형 에어 서스펜션 시스템 개발	o 개념 - 위급상황 대처능력, 내구성 및 편의성이 향상된 튜닝용 에어서스펜션 시스템 개발 o 지원범위 - 차량 운행 상태에 최적화되고 차량의 실내에서 운전자가 손쉽게 조절 가능한 쇽업쇼바 감쇠력 및 차고 조절 컨트롤 기술 개발 - 운전자 기호 또는 차량 주행 속도에 따라 반응하는 지능형 컨트롤러 시스템 개발 - 내구성이 약한 에어스프링 파손 시 주행 안전성에 영향을 끼치지 않는 시스템 개발 - 에어스프링 커버 재질 개선, 보호커버 등을 통한 에어스프링 내구성 향상 기술개발	3년 이내	7억원/년 이내

* 튜닝부품기술개발 분야의 경우, “튜닝산업지원시스템구축” 사업(전남 영암 소재)으로 구축되는 공용장비 및 시설인프라의 연계성을 평가하여 우대함