구매 사양서

1. 품명 : 대기압 다이렉트 플라즈마 처리기

2. 사용용도

본 물품은 미세 노즐과 용액주입장치를 이용하여 원하는 용액을 스트림 형태의 flow를 형성하여 이를 직접 이용하거나 와류 발생 등 보조적인 2차 flow를 이용 용액을 미립화하여 박막을 코팅하기 위한 장비를 사용함에 있어서 기판의 표면을 처리하기 위한 플라즈마 발생장치임.
본 장치는 파워제너레이터, 고압고주파트랜스포머, 세라믹전극바, 하우징 유닛, 접지롤러, 컨트롤러 및 각종 케이블 등으로 구성된다.

3. 일반 사양

가. 품    명 : 대기압 다이렉트 플라즈마 처리기

나. 입찰방법 : 국가종합전자조달시스템 전자입찰

다. 입찰형태 : 일반경쟁입찰

라. 제작기한 : 계약 후 8주 이내

마. 범    위 : 대기압 플라즈마 처리기의 설계, 조립 및 시운전

* 상세 요구사항은 세부 시방 참조

4. 특기 사항

본 건의 계약 공급 업체는 아래의 사항을 반드시 준수해야 한다.

가. 제작 구매로 입찰하는 대기압 다이렉트 플라즈마 처리기와 관련하여, 모든 제작물의 세부 기계가공도면 (실질적 기계가공을 위한 세부 파트 제작도면 및 파트별 어셈블리 도면)을 제공하지는 않으며, 일부 제작물은 연구소에서 제공하는 개략 도면을 바탕으로 실제 금속 기구물 전체 가공을 할 수 있도록 실질적 제작 도면을 작성하는 것을 포함한다.

나. 기계적 설계와 관련된 가공품의 변경 사항은 사소한 것이라도 연구소와 협의하여 확정된 사항에 대해서만 진행이 가능하고, 협의되지 않은 제작물의 임의 변경은 어떠한 사유로도 不可한다.

다. 연구소가 제공하는 개략 도면을 바탕으로 실질적 제작 도면을 작성할 때 조립성, 가공성, 작업성 등의 문제로 원 개략 도면의 변경을 해야만 하는 경우, 연구소 담당자와 사전에 협의한 건에 대해서만 제작물의 형상 변경이 가능하다.

라. 본 건의 대기압 다이렉트 플라즈마 처리기와 관련하여 승인을 득 한 후 제작하여야 하며, 제작 중 제작품 형상을 확인할 수 있는 시기에 중간 검사를 할 수 있도록 통보한다.

마. 본 시방서에 별도로 명시되어 있지 않더라도, 당연히 포함되어야 할 세부사항에 대해서는 연구소의 지시에 따라 시행하여야만 한다.

바. 본 건과 관련하여 생산된 모든 실질적 제작도면은 제작품 납품 시에 별도로 제출한다.

사. 본 건의 납품 기한(계약일로부터 8주 이내)내에 납품을 하지 못하는 경우, 연구소는 계약을 해지하거나 일당 0.1%의 지체잔금을 청구할 수 있음

5. 세부 시방 내용

가. 품명 : 대기압 다이렉트 플라즈마 처리기

<대기압 플라즈마 & 코로나 처리기 전극 형상>

나. 구성

□ 대기압 플라즈마장치의 제작

플라즈마 표면 처리 모듈 :

플라즈마 전극 가공부 : 프레임 및 실린더 이송계, 베어링 및 전극바, 접지롤러 등

플라즈마 전극 정밀 조립 및 시운전

파워 제네레이터 및 고압주파 트랜스 포머 포함

케이블 및 기타 설치 부자재 포함

일반사양

필름: SHEET(T=100~500㎛, W=1500㎜)

처리 속도: 100㎧(max)

입력 전원: 220V, 60Hz(3KW)

출력 용량: 3 KW(max)

세라믹 전극: 3.0 ver (전장=1,650㎜)

유효 처리폭: 1,600㎜

배기구: □95㎜(100A)

프레임: AL프로파일 40x40 규격

커버: Steel Sheet 도장

5. 납기일, 설치장소

가. 납기일 : 계약 일부터 8주 이내

나. 설치장소 : 한국생산기술연구원 경기지역본부 검수 후, 한국생산기술연구원 지정장소

6. 검수 및 시운전

가. 조립 및 검수는 공급자의 책임아래 시행되어야한다.

나. 본 제품은 설치 후 한국생산기술원의 요구사항에 충족하는지 발주부서 직원의 감독하에  검수되어야한다.

다. 설치과정 혹은 전에 본 제품에 관련된 표준 시험 조건은 발주부서에 제출되어야하며, 최종 검수 결과는 발주부서의 요구에 완벽히 만족 되어야 한다. 만약 제품의 최종 점검 결과가 주어진 조건에 만족하지 않을 경우, 본 계약은 우수한 제품 확보를 위해 공급자와의 계약이 해지 된다.

7. A/S 및 보증기간

가. 향후 타부품 조립 작업 중 문제 발생시 3일 이내 원활하고 신속한 A/S를 실시하여야 한다.

나. 제품에 대하여 계약자가 1년간 보증한다.

① 보증기간은 설치 후 1년이며, 보증기간 내 한국생산기술연구원의 실수로 발생하지 않은 제품의 문제는 무상 수리 및 무상 교환 하여야 한다.

② 만약 생산자의 실수로 인한 문제 발생 시는 보증기간 후일지라도 무상 교환과 무상 수리를 하여야 한다.

다. 장애발생시 반드시 2시간 이내에 도착하여 4시간 이내에 정상 복구를 위한 적절한 조치 및 원인 규명을 하여야 한다.

9. 대금지급

납품 완료 후 100%지급 한다