울산광역시 공고 제2023-617호

2023년도 에너지이용 합리화를 위한

중소·중견기업 지원사업 참여기업 모집 공고

「에너지이용 합리화법」 제14조에 따라 에너지이용을 합리화하고 이를 통하여 온실가스 배출을 줄이기 위한 목적으로 시행하는 2023년도「기업체 에너지공정 최적화 지원사업」,「중소·중견기업 4차산업 기술적용 에너지효율향상 지원사업」에 참여할 중소‧중견기업을 다음과 같이 모집합니다.

2023년  3월  29일

울 산 광 역 시 장

1. 사업목적

에너지 다(多)소비로 재정적 부담이 큰 중소‧중견기업을 대상으로 컴퓨터 시뮬레이션 기반의 에너지 최소화 방안을 제시하고 공정최적화 설비개선 지원으로 에너지 사용량, 온실가스 배출량 저감에 기여

2. 신청기간 : 공고일 ~ 2023년 4월 28일 (필요시 조기마감)

3. 지원대상

「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업과 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로 에너지 다(多)소비 공정을 보유한 울산광역시 소재의 제조업체

4. 지원내역

○ 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.

○ 사업대상 : 중소·중견기업 8개사 정도 (※단, 예산 범위내 변동)

- 시설개선시 에너지 절감효과가 크고, 사업자의 투자비율이 높은 곳 우선

○ 기업지원내용

- 지원방법

√공정 모델 및 유체역학 시뮬레이션을 통한 최적화 방안 도출

√도출된 개선방안에 따른 공정최적화 및 설비개선 수립

√공정개선을 위한 시작품 제작, 시운전 등을 위한 재료비 지원

- 지원규모 : 개선비용의 50% 지원(단, 사업장당 지원한도 최대 100백만원)

사업장 개선공정 규모에 따른 지원사업 선택

- 기업별 시설개선 시작품은 검수 완료 후 협약에 따라 자산 이관

- 기술료 납부 : 컴퓨터 시뮬레이션 통한 에너지공정 진단, 모델구축,

기술컨설팅 등 기술료는 한국생산기술연구원과 협의 후 납부

○ 사업수행 : 한국생산기술연구원(이하 ‘생기원’)

○ 유의사항

- 본 사업은 울산광역시, 한국생산기술연구원, 참여기업이 공동 펀드를 조성하여 진행되므로, 참여기업의 사업비도 한국생산기술연구원으로 입금하여야 함

- 민간 사업비의 부가세 부분 및 개선비용 초과분은 기업이 부담

- 에너지 절감효과 및 기업의 자체 투자비용 등 고려하여 사업자 선정

(1차 현장실태 조사, 2차 평가위원회 개최)

- 참여기업은 한국생산기술연구원에 해당 공정의 정보를 제공하여야 함

(대외비 준수)

- 참여기업은 ‘23년 11월까지 해당 공정의 개선을 완료하여야 함(검수 必)

- 구축된 시뮬레이션 모델은 한국생산기술연구원 서버 시스템에서 관리하되,

기업의 요청 및 협의에 의해 계속적 활용 가능함

- 기업당 지원금액은 사업 진행상황에 따라 변경될 수 있음

○ 운영체계

5. 추진절차

사업공모		신청․접수		현장실태조사		평가위원회		협약
사업공모		신청서 제출 (별첨양식)		전문가 실태조사 (생기원 전문가)		수혜기업선정 (생기원 전문가, 외부전문가 평가)		생기원↔기업 연구비 입금 (기업→생기원)

기업지원		검수		성과보고회		보고서 제출		자산 이관
공정개선 시작품제작, 재료비지원		공정개선 검수		최종사업성과 보고회		최종보고서 제출 (생기원→시청)		시작품 자산이관 (생기원→기업)

6. 신청방법

○ 제출서류

① 기업지원 신청서 (별첨양식)

- 사업장 및 개선공정 규모에 따른 신청 사업 분야 선택

구분	신청 사업 분야	모집 업체	지원 규모	비고
1	기업체 에너지공정 최적화 지원사업	6개	100백만원 (실지원 55백만원)	부가세 포함
2	중소중견기업 4차산업기술적용 에너지효율향상 지원사업	2개	100백만원 (실지원 55백만원)

*지원금액의 50%는 기업부담

② 사업자등록증 사본

③ 중소 또는 중견기업 증명서

○ 접수처

- 기업지원 신청서(제출서류 포함)를 작성하여 아래의 e-메일로 제출

☞ 접수처 : 한국생산기술연구원 울산본부 친환경재료공정연구그룹                 이재원 선임연구원 (j.lee@kitech.re.kr)

7. 문의처

○ 한국생산기술연구원 울산본부 친환경재료공정연구그룹

(이재원 선임연구원, ☎052-980-6668)

○ 울산광역시 에너지산업과 에너지관리팀

(김태현 주무관☎052-229-6513)

[별첨]

기업지원 신청서

지 원 업 체 분 야			□ 화학 □ 에너지부품 □ 자동차 □ 조선 □ 기타
신 청 사 업 분 야			□ 기업체 에너지공정 최적화 지원사업 □ 중소 ∙ 중견기업 4차산업 기술적용 에너지효율 향상 지원사업
신청 기업	기업명		ex) 한국생산기술연구원				회사설립일			ex) 1989. 1. 1.
	대 표 자		ex) 이 낙 규				종업원수			ex) 000 명
	사업자등록번호		ex) 119-82-01008				법인등록번호			ex) 115122-0000210
	주 생산품		ex) 폴리에틸렌				연매출액			ex) 0000 백만원
	주 소		ex) 충청남도 천안시 서북구 입장면 양대기로길 89
	기업분류		□ 중소 □ 중견
	주 요 인 증		□ 특허스타기업 □ 벤처기업 □ 이노비즈 □ 지자체선도기업 □ 부설연구소
신청기업 실무담당자 연락처		성함(직위)		ex) 이재원 (선임연구원)		핸드폰		ex) 010-3298-0600
		E-mail 주소		ex) j.lee@kitech.re.kr		내선번호		ex) 052-980-6668
기술지원 신청내용 (제품, 공정, 에너지 사용량, 애로사항)		※작성예시 (아래 항목에 따라 최대한 자세히 작성, 형식 및 페이지수 제한 없음.) 1. 대상공정: 가솔린 생산을 위한 증류공정 2. 현황 및 문제점: 증류탑 부재로 인한 효율 저감 3. 개선내용: 증류탑 설치를 통한 분리효율 향상 4. 예상공정개선비용: OO 천만원 5. 개선효과(예상 에너지 절감량 및 절감액) *연료유 절감 = 8 hr/batch[단축시간] × 29 batch/yr[개선 후 연간 생산 batch 수] × 50 L 경유/hr[증류용 연료유 사용량] × 9,050 kcal/L 경유[연료유 열량] × toe/107 kcal = 10.5 toe/yr *공정시간 단축에 의한 BDO 생산량 증대 = 5 batch/yr[생산량 증가분] × 3.8 ton BDO/batch[BDO 1 batch 당 생산량] × 700,000 원/ton[제품 단가] = 13,300,000 원/yr 6. 기타효과 *CO2 100 Ton 저감 등
		개선 시 연간 에너지 절감량(예상)			개선 시 연간 절감액(예상)				기타효과
		ex) 100 TOE			ex) 50백만원				ex) CO2 OO Ton 감축 등
		상기와 같이 기업지원을 요청 드립니다. 신청일 : 2023년 월 일 지원기업명 : (담당자 부서명 : 직책 : 성명 : (인)) 한국생산기술연구원 울산지역본부장 귀하

[참고] TOE (석유환산톤) 환산계수

(1) TOE (Ton of Oil Equivalent) 계산법

- TOE는 국제에너지기구(IEA)에서 만든 단위로 석유 환산톤

- TOE는 107kcal로 정의하며 에너지열량 환산기준(표 1)의 총발열량을 적용함

TOE = 연료발열량 (kcal)/(107kcal)

예) 경유 200L를 사용했을 경우 TOE는 경유 1L는 9,050kcal의 총발열량을 가지므로 200L의 발열량은 1,810,000kcal 따라서, TOE는

1,810,000 kcal/107kcal=0.181TOE

표 1. 에너지 열량환산기준 (총발열량, 에너지법 제 5조 제1항 관련)

구분	에너지원	단위	총발열량			순발열량
			MJ	kcal	석유환산톤 (10-3toe)	MJ	kcal	석유환산톤 (10-3toe)
석유	원유	kg	45.0	10,750	1.075	42.2	10,080	1.008
	휘발유	L	32.7	7,810	0.781	30.4	7,260	0.726
	등유	L	36.7	8,770	0.877	34.2	8,170	0.817
	경유	L	37.8	9,030	0.903	35.2	8,410	0.841
	B-A유	L	39.0	9,310	0.931	36.4	8,690	0.869
	B-B유	L	40.5	9,670	0.967	38.0	9,080	0.908
	B-C유	L	41.7	9,960	0.996	39.2	9,360	0.936
	프로판(LPG1호)	kg	50.4	12,040	1.204	46.3	11,060	1.106
	부탄(LPG3호)	kg	49.5	11,820	1.182	45.7	10,920	1.092
	나프타	L	32.3	7,710	0.771	29.9	7,140	0.714
	용제	L	32.8	7,830	0.783	30.3	7,240	0.724
	항공유	L	36.5	8,720	0.872	33.9	8,100	0.810
	아스팔트	kg	41.4	9,890	0.989	39.2	9,360	0.936
	윤활유	L	40.0	9,550	0.955	37.3	8,910	0.891
	석유코크스	kg	35.0	8,360	0.836	34.2	8,170	0.817
	부생연료유1호	L	37.1	8,860	0.886	34.6	8,260	0.826
	부생연료유2호	L	39.9	9,530	0.953	37.7	9,000	0.900
가스	천연가스(LNG)	kg	54.7	13,060	1.306	49.4	11,800	1.180
	도시가스(LNG)	Nm3	43.1	10,290	1.029	38.9	9,290	0.929
	도시가스(LPG)	Nm3	63.6	15,190	1.519	58.4	13,950	1.395
석탄	국내무연탄	kg	19.8	4,730	0.473	19.4	4,630	0.463
	연료용 수입무연탄	kg	21.2	5,060	0.506	20.5	4,900	0.490
	원료용 수입무연탄	kg	25.2	6,020	0.602	24.7	5,900	0.590
	연료용 유연탄(역청탄)	kg	24.8	5,920	0.592	23.7	5,660	0.566
	원료용 유연탄(역청탄)	kg	29.2	6,970	0.697	28.0	6,690	0.669
	아역청탄	kg	21.4	5,110	0.511	19.9	4,750	0.475
	코크스	kg	29.0	6,930	0.693	28.9	6,900	0.690
전기 등	전기(발전기준)	kWh	8.9	2,130	0.213	8.9	2,130	0.213
	전기(소비기준)	kWh	9.6	2,290	0.229	9.6	2,290	0.229
	신탄	kg	18.8	4,500	0.450	-	-	-

비고

1. “총발열량”이란 연료의 연소과정에서 발생하는 수증기의 잠열을 포함한 발열량을 말한다.

2. “순발열량”이란 연료의 연소과정에서 발생하는 수증기의 잠열을 제외한 발열량을 말한다.

3. “석유환산톤”(toe: ton of oil equivalent)이란 원유 1톤(t)이 갖는 열량으로 107kcal를 말한다.

4. 석탄의 발열량은 인수식(引受式)을 기준으로 한다. 다만, 코크스는 건식(乾式)을 기준으로 한다.

5. 최종 에너지사용자가 사용하는 전력량 값을 열량 값으로 환산할 경우에는 1kWh=860kcal를 적용한다.

6. 1cal=4.1868J이며, 도시가스 단위인 Nm3은 0℃ 1기압(atm) 상태의 부피 단위(m3)를 말한다.

7. 에너지원별 발열량(MJ)은 소수점 아래 둘째 자리에서 반올림한 값이며, 발열량(kcal)은 발열량(MJ)으로부터

환산한 후 1의 자리에서 반올림한 값이다. 두 단위 간 상충될 경우 발열량(MJ)이 우선한다.