	한국생산기술연구원 보 도 자 료
배포 즉시 보도(‘22.4.27.(수) 조간)하여 주시기 바랍니다.
* 관련문의 한국생산기술연구원 서남본부 정채환 본부장 (062-6006-380 / chjeong@kitech.re.kr) 한국생산기술연구원 정책홍보실 이한영글 선임행정원 (041-589-8039 / eft0723@kitech.re.kr)

태양광 발전, 도심 속 건물과 하나 된다.

생기원, 건물 외장재로 활용 가능한 고출력 태양광 패널 개발

출력효율 최대 20%↑, 다양한 디자인 가능해 도심 활용 기대

□ 한국생산기술연구원(원장 이낙규, 이하 생기원)이 태양광 패널을 건물 벽면이나 옥상의 외장재로 활용해 건물 스스로 전기를 생산해낼 수 있는 도심형 고출력 태양광 패널 제조기술을 개발하고 상용화에 성공했다.

□ 태양광 에너지를 얻기 위해선 보통 넓은 면적이 필요하다. 과거에는 주로 해가 잘 드는 산간지역이나 염전, 저수지 등에 대규모 태양광 발전기를 설치했다.

ㅇ 하지만 그 과정에서 환경이 훼손될 수 있고, 도심까지의 거리가 멀어 송전 도중 발생하는 에너지 손실도 상당하다는 문제점이 있었다.

ㅇ 그 대안으로, 건물 옥상이나 외벽에 ‘건물일체형 태양모듈(Building Integrated Photovoltaic, 이하 BIPV)’을 설치해 도심에서 자가발전 하는 새로운 방식이 최근 각광받고 있다.

□ 그런데 기존 태양광 패널의 경우, 셀(Cell)*과 셀을 금속 리본(Ribbon)으로 연결해 60셀, 72셀 등 특정 묶음의 바둑판 형태로만 제작이 가능했다.

* 1개의 태양광 패널을 이루는 기본 단위

ㅇ 이 방식은 전류가 생성되지 않는 빈 여백이 생겨 출력손실이 불가피했다. 특히 해가 지거나 구름에 가리면 패널에 저장되는 에너지가 적어져, 건물들이 밀집된 도심에서의 발전효율이 크게 떨어졌다.

ㅇ 또한, 막대 모양의 은색 전도체인 ‘버스바(Busbar)’가 전면에 그대로 드러나 주변 미관을 해치고 유리와 함께 눈부심을 유발한다는 단점도 있었다.

□ 이에, 생기원 서남본부 정채환 본부장 연구팀이 도심에서의 태양광 발전효율을 극대화하고 다양한 디자인을 구현할 수 있는 ‘길이·폭 제어형 슁글드(Deginable Shingled) 구조의 BIPV 제조기술’을 개발해냈다.

ㅇ 기왓장을 덮은 형태라는 뜻의 ‘슁글드’ 기술은 셀을 분할한 다음, 리본 연결 없이 전도성 접착제를 써서 직렬로 이어 붙이는 제조방식이다.

ㅇ 약 180 마이크로미터(㎛) 두께의 셀을 손상 없이 절단하는 기술, 최대 출력이 나오도록 접합하는 기술, 효율적 배치 기술 등 다양한 공정 요소기술들이 적용됐다.

ㅇ 이 구조는 셀 전면의 버스바를 제거하고 동일면적 대비 더 많은 셀을 넣을 수 있어 기존보다 약 15~20% 이상 향상된 고출력을 낼 수 있다.

ㅇ 또한 10% 가량의 음영이 졌을 때도 초기 출력 대비 80%의 효율을 발휘해, 면적이 제한된 도심에서의 출력 저감도 최소화된다.

□ 특히, 개발한 슁글드 태양광 패널은 BIPV 시장에서 소비자들이 요구하는 다양한 크기와 디자인이 가능해 실제 ‘건축자재’처럼 활용할 수 있다는 점에서 차별화됐다.

ㅇ 기왓장 잇듯 연결하는 방식으로 인해 패널 길이가 2m까지 연장되며, 동시에 길이와 폭을 제어함으로써 원하는 건축자재에 빈틈없이 배열할 수 있기 때문이다.

ㅇ 이로 인해 기존 패널에선 불가능했던 디자인이 가능하고 다양한 컬러나 패턴 적용에도 유리해 도심 경관과 조화되는 심미성을 가미할 수 있다.

ㅇ 아울러, 태양빛을 산란시키는 패턴 기술을 적용하면 빛 반사에 따른 보행자의 눈부심도 방지된다.

□ 정채환 본부장은 “국내 최초로 길이·폭 제어가 가능한 슁글드 기술을 BIPV 모듈에 적용하는 데 성공한 첫 사례”라며, “BIPV 제조 전문기업 ‘㈜선우E&C(대표 문제현)’에 기술이전을 마쳐 현재 사업화를 추진 중”이라고 밝혔다.

ㅇ 이번 성과는 산업자원통상부 에너지기술개발사업의 지원(’19년~)을 받았으며, 연구팀은 관련 SCI 논문 7편을 게재하고 국내특허 22건, 해외특허 5건을 출원 또는 등록한 상태다.

ㅇ 한편 ㈜선우E&C는 BIPV시스템 전문기업 ‘㈜세종인터내셔널(대표 김철호)’과 특수목적법인 ‘㈜카본프리(대표 김철호, 문제현)’를 공동 설립하고, 지난 3월 생기원 서남본부와 업무협약을 체결했다. ㈜선우E&C는 10 MW급 슁글드 BIPV 제조라인을 연내 설치하고 내년부터 양산 및 판매에 돌입한다는 계획이다.

[참고1] 자료사진(3장) 및 설명

참고1		자료사진(3장) 및 설명

* 생기원 정채환 서남본부장이 개발한 슁글드 구조의 태양광 패널 제품

* 빗물이 흘러내리는 패턴의 슁글드 태양광 패널을 보여주고 있는 정채환 본부장

* 지난 3월 체결된 생기원과 ㈜카본프리 간 업무협약
(좌측부터 ㈜선우E&C 문제현 대표, 정채환 본부장, ㈜세종인터내셔널 김철호 대표)