사양서

1. 품명 : 슬러리 혼합기

2. 수량 : 1 set

3. 주요사양

1) 최대 시료주입크기 : 10 ㎜

2) 최소 시료 량: 1ml

3) 최대 시료 량: 900ml

4) 최종 입도         : < 1 ㎛

5) 분쇄시간 (e.g. for quartz sand up to < 40 ㎛) : 10 min

6) 분쇄방법          : 건식/ 습식

7) RPM              : 50 - 400(10씩 증가됨)

8) 공전, 자전 회전비 : 1 relative = 1 : -2.19

9) 모터 기동 전력    : 1.1 kW

10) 전원 : 100 - 240V , 50/60Hz, 1500 / 1300Watt

11) 분쇄 용기크기(유용한 시료 수용량  : 500(80-225), 250(30-125), 80(1-30) ㎖

12) 작동하는 용기 수: 동시에 작은 용기 8개(80cc bowlX8ea), 큰 용기 4개(500cc bowl or                          250cc bowl X  4ea)까지 사용가능

13)분쇄 재료: 시약 등급 8 재료< Agate(SiO2 99.9%), Silicon Nitride(Si3N4 91%),Sintered                   Corundum(Al2O3 99.7%or(7%), Zirconium Oxide(ZrO2 94.2%), Tungsten                    Carbide(WC 93.8%), Stainless Steel, Tempered Steel.

14) 모터              : frequency converter 로 조작되는 무보수 3상 AC모터

15) 조작판            : 멤브레인 키패드 IP65

16) 표시기능          : 회전속도, 시간, 일시멈춤, 역방향, 반복횟수, 정방향, 과부하,

절전모드, 전원

17) RS232선에 의한 외부작동 가능

18) GTM( 가스압력 및 온도측정 시스템 ) 장착가능.

19) 작동시간 간극과 멈춤시간의 프로그램 가능.

20) 각종 공인인증마크획득 : CE, TUV.

4. 구성 ;

1. Mainbody                                           -1set-

- High Purity Cleaning Powder                       -2kg-

- Classifying kit                                     -1set-

5. 비고;

1. 납기 : 계약 후 2개월 이내.

2. 보증기간 : 설치, 검사 후 2년.