[부록1] ‘2021년 경남 항공기 구조물 스마트 엔지니어링 기반구축사업’ 활용(기존/신규구축) 인프라

A형 인프라) DTB 프로그램 수행 시 활용/연계 가능한 신규구축 장비 및 인프라

구분	구축 예정 장비 및 인프라
1차년도 (2020년)	o 장비 고도화 및 확충 - [경남테크노파크] CATIA V6, VERICUT 구축(2종 6대) - [KTL] 일정하중 시스템-환경 시스템 구축(1종 3대) - [KTL] 극저온 피로 물성시험기-내구성 시험 시스템 및 복합재 전용 시험치구 구축(2종 7대)
2차년도 (2021년)	o 장비 고도화 및 확충 - [경남테크노파크] 3D 프린터 구축(1종 1대) - [KTL] 항공용 소재 Water Jet 시스템 C-scan 초음파탐상장비 구축(1종 1대)
3차년도 (2022년)	o 장비 고도화 및 확충 - [경남테크노파크] 열간등압성형장치(HIP) 구축(1종 1대) - [KTL] 항공용 낙하충격 고온, 저온 시험장비 (/Complex environment (High temperature / Low temperature) drop impact test system)(1종 1대)

※ 상기 표기된 ‘A형 인프라’의 A형은 DTB 지원 형태와 무관함

B형 인프라 1) 본 사업에서 지원 가능한 공동활용장비 현황 – 경남테크노파크

보유기관	시설 및 장비명	모델	수량	용도
경남테크노파크	CATIA V5	CATIA V5	1	설계
	PostProcess	PostProcess	1	가공코드 변환
	Hyperworks	Hyperworks	1	설계 및 해석
	5축고속가공기	DMU 210P	1	금속가공
	수직형머시닝센터	SP-3016	1	금속가공
	금속 3D 프린터(티타늄 전용)	ProX DMP 320	1	금속적층
	열처리로	DF-5B	1	열처리
	레이저위치표식기	LaserEdge	1	복합재 적층
	자동절단기	CM-10	1	복합재 절단
	대형 오토클레이브	-	1	복합재 경화
	소형 오토클레이브	-	1	복합재 경화
	청정실	-	1	복합재 적층공간
	냉동고	-	1	복합재 보관
	3차원측정기	Sheffield ENDEAVOR	1	치수 측정
	3D 스캐너	QuantumM	1	형상, 치수 측정
	비파괴검사장비(C-scan)	-	1	비파괴검사
	비파괴검사장비(A-scan)	USM Go	1	비파괴검사
	만능재료시험기	Z250	1	재료시험
	충격시험기	HIT600F	1	재료시험
	가공부스	-	1	복합재 가공공간
	이형제룸	-	1	몰드 전처리 공간
	자동적층기	TORRES FIBER LAYUP	1	복합재 적층
	가압프레스	-	1	복합재 경화
	오븐	-	1	복합재 경화
	시편 컷팅기 및 가공기	-	1	시편 제작

※ 상기 표기된 ‘B형 인프라’의 B형은 DTB 지원 형태와 무관함

B형 인프라 2) 본 사업에서 지원 가능한 공동활용장비 현황 - 한국산업기술시험원

보유기관	시설 및 장비명	규 격	수량	용도
한국산업 기술시험원	1 kN 피로시험기	E1000	1	성능시험
	3 kN 피로시험기	E3000	1	성능시험
	10 kN 피로시험기	E10KNB	1	성능시험
	100 kN 피로시험기	8501	1	성능시험
	1.2MN 피로시험기	MTS 311.32		성능시험
	5 kN 만능재료시험기	C42.503		성능시험
	300 kN 만능재료시험기	C45.305	1	성능시험
	100 N·m 비틀림피로시험기	E10KNB	1	성능시험
	고·저온용 700Hz 동특성 시험장비	831	1	성능시험
	고·저온용 DCPD 균열성장 피로시험기	322.21	1	성능시험
	고도챔버 (Altitude chamber)	TAH-500	1	성능시험
	극저온 피로 물성 시험기	370.10	1	성능시험
	급속 온도 변화 챔버	SCAL 300CTK-10	1	성능시험
	대형항온항습챔버	ARL-1100	1	성능시험
	로크웰 경도기	810-204K	1	성능시험
	복합염수분무시험기	CCX11000	1	성능시험
	복합재료시험기	370.25	1	성능시험
	브리넬 경도기	DTB-600	1	성능시험
	비커스 경도기	Tukon 2100B	1	성능시험
	비틀림 시험기		1	성능시험
	비틀림 피로시험기	MTS8842	1	성능시험
	온도제어 일정하중 시스템	없음	1	성능시험
	온도제어 충격인성 시스템	490.322J	1	성능시험
	저하중 피로 시험기 (2.5 kN)	2371	1	성능시험
	저하중 피로 시험기 (5.0 kN)	2369, 2370	2	성능시험
	진동시험기	J260/SA7M	1	성능시험
	충격시험기	892	1	성능시험
	항온기	ULE-600	1	성능시험
	항온항습기	ARS-0680, ARL-1000	2	성능시험
	항온항습룸챔버	EBE-12H30W6PT2L-38	1	성능시험

※ 상기 표기된 ‘B형 인프라’의 B형은 DTB 지원 형태와 무관함

B형 인프라 3) 본 사업에서 지원 가능한 공동활용장비 현황 – 한국생산기술연구원

보유기관	시설 및 장비명	모델	수량	용도
한국생산 기술연구원	10,000ton 형단조 Press	10,000 ton hydraulic Press	1	프레스가공
	2,000ton 유압 프레스	2,000톤 유압프레스	1	프레스가공
	치구복합가공기	INTEGREX e-670H II /6000U	1	절삭가공
	수직형 터닝&밀링 머신	DMU 80 FD	1	절삭가공
	초정밀 지그보링머신	JIG 1200 II	1	절삭가공
	건드릴	KEG-1000S-CNC	1	홀가공
	슈퍼드릴	NSD8000ex	1	홀가공
	기어측정기	CLP-65	1	기어측정
	3차원 접촉/비접촉 측정기	SURVEYOR DS-4060	1	3차원 형상 측정
	재료물성시험기	322.32S 250kN	1	강도평가
	고배율 현미경	Eclipse MA200	1	조직관찰
	시편 마운팅기	SIMPLIMET1000	1	시편제조
	시편 절단기	ISOMET 1000	1	시편제조
	시편 폴리싱기	METASERV 250	1	시편제조
	마이크로 비커스 경도계	HM-112	1	경도측정
	3차원 금형설계 CAD S/W	NX13100	1	금형설계
	3차원 성형해석 S/W	DEFORM V10.2	1	성형해석
	3차원 구조해석 S/W	SIMULIA ABAQUS 6.1-1	1	구조해석
	5축 가공기	Mytrunnion-5	1	절삭가공
	고속가공기	Bridge Center-10	1	절삭가공

※ 상기 표기된 ‘B형 인프라’의 B형은 DTB 지원 형태와 무관함

[부록2] ‘2021년 경남 항공기 구조물 스마트 엔지니어링 기반구축사업’ DTB 지원 예시

○ ‘DTB 지원 계획서 - 2. 기술개발 내용’ 및

‘DTB 지원 계획서 - 3. 기술개발 추진 절차’ 작성 시 참고

( [붙임2-1], [붙임2-2], [붙임3]의 3~4페이지 )

○ DTB 지원 개념 (지원 인프라)

※ 상기 표기된 ‘A형 인프라’ 및 ‘B형 인프라’의 A형, B형은 DTB 지원 형태와 무관함

○ DTB 지원 Flow 예시 (부품/공정+인프라)

※ 상기 표기된 ‘A형 인프라’ 및 ‘B형 인프라’의 A형, B형은 DTB 지원 형태와 무관함