“엔지니어링SW 설명회 및 상담회”참가신청서

행 사 명		2017 엔지니어링SW 설명회 및 상담회
일시/장소		- 일시 : 2017년 11월 28일(화) - 장소 : 엘타워 지하 1층 루비홀(서울시 서초구 소재)
회 사 명				직 위
성 명				유선전화
휴 대 폰				이 메 일
산업기술분류 (신청기업)		□ 기계/소재 □ 에너지/자원	□ 전기/전자 □ 지식서비스		□ 정보통신 □ 세라믹	□ 화학 □ 기타( )			□ 바이오/의료
엔지니어링SW 관심분야 ※ 중복선택 가능	성능 검증	□ 구조/동역학 □ 열유동			□ 화학반응/열전달 □ 입자해석			□ 전기/전자(PCB) □ 반도체/플라즈마
	생산 공정	□ 주조 □ 소성가공			□ 금형			□ 사출성형
애로기술 및 엔지니어링SW 활용 문의		(필요시 작성) ※ 제조현장의 기술고민을 자유롭게 기술해주시고, 작성된 내용은 SW전문가 매칭을 위해 활용됩니다.
※ 참가희망자는 상기 내용을 작성하시어 한국생산기술연구원(FAX:031-8040-6760, email:suyeon@kitech.re.kr)으로 송부하여 주시기 바랍니다. 한국생산기술연구원 귀중

첨부		엔지니어링SW 소개

ᷧ 엔지니어링SW 소개

분야	기업명	대표SW 소개
구조/ 동역학	버추얼모션㈜	<DAFUL> ㅇ DAFUL은 유한요소법을 사용하여 선형 및 비선형 해석이 모두 가능한 구조 동역학 해석 소프트웨어 <해석분야> ㅇ 구조 해석 : 선형, 비선형(고무, 소성, 폼) 물성을 가진 구조 시스템의 선형 및 비선형 정해석 ㅇ 동역학 해석 : 강체 및 유연체를 가진 기계 시스템의 동적 거동 해석 ㅇ 내구 해석 : S-N, E-N 선도를 이용한 피로해석
화학 반응/ 열전달	㈜에스앤위즈	<AnyFOAM> ㅇ AnyFOAM은 3차원 유체해석을 기반으로 폴리우레탄 소재로 만드는 다양한 제품에 특화된 해석 소프트웨어 <해석분야> ㅇ 열전달을 포함하는 유체해석, 충전해석, 화학반응해석 ㅇ Energy-Absorbing Foam, Structural Foam, Acoustical Foam, Seating Foam, 가전 및 전자 부품, 조선 LNG 극저온 탱크설계, 건축물 단열 설계, 복합재 물성 및 성능예측
전기/전자 (PCB)	㈜폴리오그	<PollEx> ㅇ 전자제품의 연구/개발에서 생산에 이어지는 모든 공정에서 PCB(인쇄회로기판) 설계 검도, 검증, 해석 가능한 소프트웨어 <해석분야> ㅇ 다양한 ECAD 읽기 및 편리한 검도 기능 ㅇ SI(전송선로해석), PI(전력해석), TS(보드 열 해석) ㅇ 생산, 전기, 조립성 검증 ㅇ 프로세스 개선을 위한 웹-베이스 관리 시스템
입자해석	메타리버 테크놀러지㈜	<SAMADII> ㅇ SAMADII는 다중GPU 병렬연산기법과 입자기반의 수치해석 정식화를 통하여 다양한 물리현상을 해석하는 소프트웨어 <해석분야> ㅇ 고체입자(바위, 자갈, 모래, 파우더 및 마이크로, 나노 비산입자 등)의 거동해석, 고진공 유동과 진공증착, 스퍼터링 해석, 상압 도장해석 모듈 그리고 비정상 유체 유동장을 매우 빠르게 해석하는 유동해석 등
반도체/플라즈마	㈜경원테크	<K-SPEED> ㅇ 반도체 소자 식각/증착 공정해석용 소프트웨어로 미세패턴 형성 공정 예측 및 절연체 식각 공정등 플라즈마 식각/증착 공정 해석에 효과적임 <해석분야> ㅇ HARC 형성 공정 예측 ㅇ 절연막 식각 공정 ㅇ Necking, bowing, tilting, clogging, loading effect, etch stop, charge up effect 등 3차원 자유계면 변화예측
주조	㈜애니캐스팅 소프트웨어	<AnyCasting> ㅇ AnyCasting은 모든 주조 공정에 있어 유동/응고/변형을 해석하는 소프트웨어 <해석분야> ㅇ 유동 해석 : 곡면 및 박육부의 정확한 유동 예측, 기포 결함/온도 분포/산화물 분포 예측, 잔존 가스 분포/기포 압력 분포/진공효과 예측 등 ㅇ 응고 해석 : 최종 응고 지역/수축 결함/미세 수축, 소착 지역 및 리크 결함 예측 ㅇ 변형 해석 : FDM/FEM 연계한 열변형 및 열응력 예측
주조	㈜큐빅테크	<Z-CAST PRO> ㅇ 한국생산기술연구원의 20여년동안 주조현장에서 검증된 솔버와 국내 CAD/CAM 전문기업인 ㈜큐빅테크의 기술이 만나 공동 개발된 제품 <해석분야> ㅇ 열유체 해석(충전 거동 분석, 기포/가스 결함 예측), 응고 해석(응고 거동 분석, 수축 결함 예측), 열응력 및 열변형 해석(응력분포 및 잔류응력 예측, 변형 및 비틀림 양상 예측), 다양한 주조 공정 해석(사형주고, 고압/저압 다이캐스팅 등)
설계	㈜스페이스 솔루션	<T-MOLD> ㅇ T-MOLD는 NX를 기반으로 국내의 대표적인 MOLDBASE, 각종 금형부품, 자동화 설계 기능들로 구성된 3D 금형설계 소프트웨어 <해석분야> ㅇ 몰드베이스부터 유동장치, 냉각부품, 슬라이드 장치 등이 모두 현업에서 사용되는 2D 데이터를 3D 로 개발하여 별도의 표준부품 구축 과정이 없어도 3D 설계가 가능
사출성형	㈜브이엠테크	<MAPS-3D> ㅇ MAPS-3D는 실제 금형 내에서 이루어지는 충전, 보압, 냉각 공정 현상을 분석하고, 사출물의 설계 검토 및 성형성, 양산성, 치수 안정성을 예측하는 3차원 사출성형 소프트웨어 <해석분야> ㅇ 소재산업 부분 : 적정수지 선정, 소재 대체, 재료의 특성 분석 ㅇ 제품설계 부분 : 설계 사양 검토, 외관 품질 관리 등 ㅇ 금형 부분 : Gate의 위치 및 사양 결정, 금형 재질 선정 등 ㅇ 성형기기 부분 : 사출기 선정 및 대체, 다단 및 정밀사출 등 ㅇ 사출성형 부분 : 최적 사출 조건 산출, Cycle time 단축 ㅇ 구조해석 부분 : 사출 제품의 구조적 안정성 예측
소성 가공	㈜엠에프알씨	<AFDEX> ㅇ AFDEX는 강소성 및 탄소성 유한 요소법에 바탕을 둔 범용 소성가공 시뮬레이터 <해석분야> ㅇ 축대칭 또는 평면변형 단조공정 해석, 3차원 소성가공 공정 해석, 형상압연 공정 해석, 자유단조 공정 해석, 금형구조해석 등