엔지니어링SW 활용을 통한 제품개발 수요조사 실시

◇ 엔지니어링SW 개념

ㅇ 자동차, 드론 등을 제조·설계 엔지니어링 분야에서 실제 제품을 만들지 않고, 컴퓨터를 통해 가상으로 설계된 제품의 성능을 테스트 및 해석할 수 있는 CAE(Computer Aided Engineering) 소프트웨어

□ 수요조사의 목적

ㅇ 제조현장의 공정개선, 불량률 감소, 개발기간 단축, 원가절감 등을 저해하는 애로기술 파악하여, 엔지니어링SW를 활용한 해석컨설팅을 지원하기 위함

◇ 엔지니어링SW 활용 주요 성과

ㅇ A社 (크라이오펌프 제조회사)

- (애로사항) 펌프 진동으로 인해 고가의 반도체 장비에 적용이 어려워 시장 진입에 애로

- (SW 활용) 구조·동역학 해석으로 문제점을 진단 → 소음 및 진동이 발생하는 원인을 찾아 해결

- (주요성과) SW 활용을 통해 애로기술을 해결함으로써 진동·소음에 민감한 반도체, LCD 장비에 적용 가능

* 진동 40% 감소, 원가절감 10%, 불량률 20% 감소, 신규시장(반도체, LCD 장비) 진출 확대

□ 접수 일정 및 방법

ㅇ 접수기간 : 2017. 3. 17.(금) 오후 6시까지

ㅇ 접수방법 : 이메일 접수 ☞ <별첨> 수요조사서 양식 참조

ㅇ 제출 및 문의 : 황재업 전문가 (e-mail : ts3000@kitech.re.kr / Tel : 031-8040-6758 )

□ 지원 내용 및 추진 일정

ㅇ 지원 내용 : 중소 제조기업이 엔지니어링SW를 활용하여 제품의 설계·성능해석 지원

- (지원자격) 엔지니어링SW를 활용하여 제품의 성능향상 및 공정 개선 등 제조기술역량 고도화가 가능한 중소·중견 제조기업

- (지원규모) 과제당 3천만원 이내

- (해석분야) 주조, 사출, 금형, 소성, 구조·동역학, 열·유동·반도체, 화학반응, 전기·전자, 입자해석 총 9개 분야

ㅇ 추진 일정

수요조사 공고 및 접수 (~’17. 3. 17.)	⇨	수요조사서 검토 및 심의 (’17. 3월中)	⇨	지원 기업 확정 및 안내 (’17. 4월末)	⇨	사업 수행 (’17. 5월부터∼)

<별첨 1>

엔지니어링SW 활용을 통한 제품개발 수요조사서

본 수요조사서는 제조현장의 공정개선, 불량률 감소, 개발기간 단축, 원가절감 등을 저해하는 애로기술을 파악·검토하고, 엔지니어링SW를 활용한 현장문제해결형 해석컨설팅을 지원하기 위해 제조기업을 대상으로 수요조사를 실시하는 것이 목적임

해석분야*	주조		엔지니어링SW*		OOOOOO
과 제 명	주조 시뮬레이션을 통한 OOOO 부품 불량 개선
기업현황	기업명	OOOOO		대표자		홍길동
	종업원 수(명)	OO 명		사업자등록번호		111-11111
	업종	자동차 부품제조업		주력 상품		OOOO
	2016년 매출액	OO백만원		2016년 수출액(비중)		OO백만원(OO%)
	대상제품 매출비중	OO%		지역		경기도/안산시

* 해석분야 및 활용SW는 첨부된 별첨2를 참조하고, 적용가능SW를 모를 경우 빈칸으로 제출하면 추후 매칭

1. 배경 및 필요성

※ (작성요령) 귀사가 제품개발·생산 과정에서 애로기술을 해결하여야하는 이유와 필요성에 대해 기술

- 산업적 측면에서 귀사의 제품개발, 공정개선이 반드시 필요한 이유 등

- 귀사의 제품·공정개선이 신시장 창출, 수출증대, 고용창출 등을 창출할 수 있는 부분이 있다면 기술

<예시>

ㅇ 당사는 산업의 근간이 되는 부품소재 산업인 주물 부품을 생산하는 업체로, OO년 창업 이래 자동차 부품 및 각종 산업용 주물 부품을 생산하고 있음

ㅇ 현재 당사 매출의 대부분이 자동차 부품인 OO제품이 차지하고 있으나 경험에 의존하여 제품을 생산하기 때문에 높은 불량률 및 품질 향상이 어려운 상황임

ㅇ 자동차 산업의 치열한 경쟁체재 속에, 당사의 불량제어를 통한 품질향상, 생산단가 절감, 빠른 납기는 기업의 직면한 해결 과제로 이번 사업을 통해, 제품의 품질 개선효과가 매우 클 것으로 기대하고 있음

2. 기술적 애로사항

※ (작성요령) 귀사의 공정개선, 불량률 감소, 개발기간 단축, 원가절감 등을 저해하는 애로기술을  기술

- 지원 받고자 하는 기술적 애로사항에 대해서 기술

- 본 기술적 애로사항으로 인해 유발되는 문제점 기술

<예시>

ㅇ (기술적 애로사항) 자동차 OOO는 OOO에 견딜 수 있어야 하며, OOO형상으로 제작되는 특성에 따라, 탕경에 의한 소재 크랙, 기포 결함 등의 결함이 많이 발생

<소재크랙>

<표면결함>

<기표결함>

ㅇ (유발되는 문제점) 고온의 용탕에 의한 산화물, 중자에 의한 가스 결함 등으로 인해 높은 불량률로 불량 개선을 위해서 매번 금형수정 및 시사출을 반복하여 많은 시간과 비용이 소모되는 실정임

ㅇ 자동차용 OO는 당사의 주요 생산 품목이자 개선 기대치가 높은 제품으로서, 고 난이도의 소재 및 OO 형상으로 인해 평균 불량률이 OO%로 손실이 매우 높은 제품군임

3. 해결방안 및 사업내용

※ (작성요령) 지원받고자 하는 해석컨설팅 내용에 대해서 구체적으로 기술

- 애로사항을 해결하기 위한 엔지니어링SW 해석컨설팅 내용 및 방법 기술

- 엔지니어링SW에 대해서 잘 모를 경우 해결을 위한 방향성에 대해서 기술

<예시>

ㅇ 당사는 주조공정에 대한 유동성과 응고, 열응력 해석이 가능한 주조 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 주조에 대한 경험과 지식이 풍부한 SW기업의 지원을 받아 해당 사업을 진행하고자 함

ㅇ 주철제품에 대한 주조 열유동 및 응고해석을 진행하여 주물의 충진 과정의 시각화 및 이를 토대로 한 유동성 파악과 충전시차에 따른 캐비티 별 제품의 균일성, 응고 시 발생하는 수축결함의 사전 예측 및 제어하고, 최적의 개선방안을 도출

ㅇ 도출된 개선방안으로 실제 주조실험을 진행 및 검증하고 양산에 접목하여 고급 분석기술을 당사에 접목

4. 기대 및 파급효과

※ (작성요령) 기술적 애로사항 해결로 발생하는 예상 매출증가, 고용창출 등 경제·산업 기대효과를 정량적으로 제시(관련 산업 전체 시장이 아닌 제안한 제품과 직접적으로 관련된 시장으로 한정)

- 경제적 성과 및 신시장 창출 파급효과에 대해 정량·정성적 내용을 기술

<예시>

ㅇ 자동차용 OO제품군에 대해, 이번 과제를 통하여 OO%의 높은 불량률을 O% 내외로 관리하여, OO% 생산성 향상효과를 기대하고, 타 제품군에 대해서도 해당 기술을 접목하면, 전반적인 생산성이 크게 향상될 것으로 기대함

ㅇ 기술수준 향상에 따라 더 많은 수주가 발생하고 신규 고용창출효과가 있을 것으로 기대

ㅇ 또한 시뮬레이션을 통한 고급 분석 기술은 품질 안정화로 이어져 유사 제품의 불량률이 감소 될 것으로 기대되고, 불량률 감소로 원가 및 후처리에서 OO원 내외의 원가절감이 기대됨

ㅇ 불량률이 감소하여 제품의 생산성이 증가하고 추가 생산이 가능해지면서 추가 수주에 의한 매출 상승이 기대됨

실무담당자	성명				직책
	연락처				이메일
예상 소요 기간*		6개월 이내로 작성		예상 소요 금액*		( )백만원

* 소요기간 및 소요금액은 해석컨설팅에 소요되는 부분으로 한정하며, 설계·시제품 제작 기간 및 비용은 포함하지 말 것

<별첨 2>

국산 엔지니어링SW 소개

분야	기업명	대표SW 소개
구조/ 동역학	버추얼모션㈜	<DAFUL> ㅇ DAFUL은 유한요소법을 사용하여 선형 및 비선형 해석이 모두 가능한 구조 동역학 해석 소프트웨어 <해석분야> ㅇ 구조 해석 : 선형, 비선형(고무, 소성, 폼) 물성을 가진 구조 시스템의 선형 및 비선형 정해석 ㅇ 동역학 해석 : 강체 및 유연체를 가진 기계 시스템의 동적 거동 해석 ㅇ 내구 해석 : S-N, E-N 선도를 이용한 피로해석
유동/ 반도체/플라즈마	㈜경원테크	<K-SPEED> ㅇ 반도체 소자 식각/증착 공정해석용 소프트웨어로 미세패턴 형성 공정 예측 및 절연체 식각 공정등 플라즈마 식각/증착 공정 해석에 효과적임 <해석분야> ㅇ HARC 형성 공정 예측 ㅇ 절연막 식각 공정 ㅇ Necking, bowing, tilting, clogging, loading effect, etch stop, charge up effect 등 3차원 자유계면 변화예측
화학 반응/ 열전달	㈜에스앤위즈	<AnyFOAM> ㅇ AnyFOAM은 3차원 유체해석을 기반으로 폴리우레탄 소재로 만드는 다양한 제품에 특화된 해석 소프트웨어 <해석분야> ㅇ 열전달을 포함하는 유체해석, 충전해석, 화학반응해석 ㅇ Energy-Absorbing Foam, Structural Foam, Acoustical Foam, Seating Foam, 가전 및 전자 부품, 조선 LNG 극저온 탱크설계, 건축물 단열 설계, 복합재 물성 및 성능예측
전기/전자 (PCB)	㈜폴리오그	<PollEx> ㅇ 전자제품의 연구/개발에서 생산에 이어지는 모든 공정에서 PCB(인쇄회로기판) 설계 검도, 검증, 해석 가능한 소프트웨어 <해석분야> ㅇ 다양한 ECAD 읽기 및 편리한 검도 기능 ㅇ SI(전송선로해석), PI(전력해석), TS(보드 열 해석) ㅇ 생산, 전기, 조립성 검증 ㅇ 프로세스 개선을 위한 웹-베이스 관리 시스템
입자해석	메타리버 테크놀러지㈜	<SAMADII> ㅇ SAMADII는 다중GPU 병렬연산기법과 입자기반의 수치해석 정식화를 통하여 다양한 물리현상을 해석하는 소프트웨어 <해석분야> ㅇ 고체입자(바위, 자갈, 모래, 파우더 및 마이크로, 나노 비산입자 등)의 거동해석, 고진공 유동과 진공증착, 스퍼터링 해석, 상압 도장해석 모듈 그리고 비정상 유체 유동장을 매우 빠르게 해석하는 유동해석 등
주조	㈜애니캐스팅 소프트웨어	<AnyCasting> ㅇ AnyCasting은 모든 주조 공정에 있어 유동/응고/변형을 해석하는 소프트웨어 <해석분야> ㅇ 유동 해석 : 곡면 및 박육부의 정확한 유동 예측, 기포 결함/온도 분포/산화물 분포 예측, 잔존 가스 분포/기포 압력 분포/진공효과 예측 등 ㅇ 응고 해석 : 최종 응고 지역/수축 결함/미세 수축, 소착 지역 및 리크 결함 예측 ㅇ 변형 해석 : FDM/FEM 연계한 열변형 및 열응력 예측
사출성형	㈜브이엠테크	<MAPS-3D> ㅇ MAPS-3D는 실제 금형 내에서 이루어지는 충전, 보압, 냉각 공정 현상을 분석하고, 사출물의 설계 검토 및 성형성, 양산성, 치수 안정성을 예측하는 3차원 사출성형 소프트웨어 <해석분야> ㅇ 소재산업 부분 : 적정수지 선정, 소재 대체, 재료의 특성 분석 ㅇ 제품설계 부분 : 설계 사양 검토, 외관 품질 관리 등 ㅇ 금형 부분 : Gate의 위치 및 사양 결정, 금형 재질 선정 등 ㅇ 성형기기 부분 : 사출기 선정 및 대체, 다단 및 정밀사출 등 ㅇ 사출성형 부분 : 최적 사출 조건 산출, Cycle time 단축 ㅇ 구조해석 부분 : 사출 제품의 구조적 안정성 예측
금형 설계	㈜스페이스 솔루션	<T-MOLD> ㅇ T-MOLD는 NX를 기반으로 국내의 대표적인 MOLDBASE, 각종 금형부품, 자동화 설계 기능들로 구성된 3D 금형설계 소프트웨어 <해석분야> ㅇ 몰드베이스부터 유동장치, 냉각부품, 슬라이드 장치 등이 모두 현업에서 사용되는 2D 데이터를 3D 로 개발하여 별도의 표준부품 구축 과정이 없어도 3D 설계가 가능
소성 가공	㈜엠에프알씨	<AFDEX> ㅇ AFDEX는 강소성 및 탄소성 유한 요소법에 바탕을 둔 범용 소성가공 시뮬레이터 <해석분야> ㅇ 축대칭 또는 평면변형 단조공정 해석, 3차원 소성가공 공정 해석, 형상압연 공정 해석, 자유단조 공정 해석, 금형구조해석 등