[붙임]

엔지니어링 레퍼런스 데이터 수집을 위한 가상발주 프로젝트 제안요청서

2021. 9. 17.

※ 본 제안요청서는 수행 기업의 과업 수행을 위한 과업지시서로 갈음함

Ⅰ. 공모 개요

◦ 목   적 : 엔지니어링 데이터를 수집·가공하여 엔지니어링 빅데이터 플랫폼을 통해
디지털 설계 기준이 될 수 있는 레퍼런스 및 데이터 분석 제공

◦ 선정규모 : 총 4.5억 원 내외

◦ 지원기간 : 협약체결일 ~ 2022.2.18.

◦ 지원내용 : 사업 당 최대 1.5억 원(부가세 포함)

* 자금지원 외에, 향후 오픈할 클라우드 기반 엔지니어링SW 활용 서비스 및 엔지니어링 빅데이터 플랫폼을 활용한 설계 성과품 분석 서비스 활용에 대한 우선권 제공

※ 본 공모로 수집되는 엔지니어링 데이터는 제공자의 동의 없이 제 3자에게 직접적으로 공개·배포되지 않으며, 빅데이터 분석 기술을 통하여 가공된 형태로 플랫폼에 사용

Ⅱ. 공모 배경

□ 클라우드기반 디지털 엔지니어링 통합 빅데이터 구축 사업에 필요한 기업의 엔지니어링 레퍼런스 데이터 수집

□ 산업 內 활용성이 높은 엔지니어링 프로젝트 데이터의 발굴·선별·활용을 위하여 가상의 프로젝트를 통한 데이터 확보 추진

◦ (데이터 소유권) 국내 엔지니어링 기업은 발주처의 승인·동의 없이 旣납품한 과거의 엔지니어링 데이터를 제공하는 것이 불가능

◦ (데이터 품질) 무분별한 외형적인 규모 중심의 엔지니어링 데이터 확보가 아닌 고가치·고가용성 데이터 확보 필요

< 「엔지니어링 가상 설계 프로젝트」발주 및 수집 개요 >

⇨ 이를 극복하기 위해,「엔지니어링 빅데이터 플랫폼」이 ‘가상의 발주처’가 되어, 엔지니어링 산업 전반에서 활용 가능성이 높은 엔지니어링 프로젝트를 가상으로 발주하고, 산출물 데이터를 납품받는 형식으로 기업들의 고가치 데이터 수집

□ 확보한 데이터를 바탕으로 분석·활용 가능토록 품질, 지속성, 적재량 등을 사전에 검토·검증하여 양질의 빅데이터 플랫폼을 구축

Ⅲ. 공모 내용 및 참여 방법

□ 세부 과업 및 범위

① 가상의 프로젝트 기획

◦ 수행 기업이 가상의 도로 분야 상세 설계 프로젝트를 구상 및 기획

- 가상의 프로젝트 과업 구간에 교량 및 터널을 각 1개소 이상 포함

- 과거에 수행했던 프로젝트 경험을 준용·활용하여 기업이 제반 요건을 자체적으로 설정한 가상의 프로젝트 또는 제안하였으나 채택되지 않았던 프로젝트 또는 추진 예정이거나 추진하고자 기획 중인 프로젝트 또는 기타 기획·제안·공모 등 구현하고자 했던 프로젝트 등을 기반으로 가상의 설계 프로젝트 기획

◦ 국내 엔지니어링 기업 중 해당 신청기업만이 설계 가능한 특수한 구조물 형식 등이 포함된 프로젝트는 본 공모 목적에 적합하지 않으므로 제안할 수 없으며 전형적인 구조물 형식, 설계 방법으로 구성된 프로젝트를 기획하여 제안

◦ 상기 사항 이외에 프로젝트 명칭, 위치, 목적, 개요 등 프로젝트 기획을 위해 추가적으로 필요한 사항은 수행 기업에서 구상

- 기업에서 구상한 사항은 설계 과업지시서 형태로 구상한 내용을 반영하여 산출물에 포함하여 제출

② 가상의 프로젝트 설계 및 산출물

◦ 수행 기업이 구상 및 기획한 프로젝트의 설계 과업을 수행하면서 산출된 성과품을 납품

- 가상의 프로젝트의 설계 과업 업무를 실시하며 과업지시서, 실시설계보고서, 지질 및 지반조사보고서, 구조·수리계산서, 설계예산서, 실시설계도면, 기타 등의 설계 산출물을 납품

- 각 산출물에 포함되어야 할 세부 항목은 본 도서 5 Page 산출물 및 세부 산출물 목록(붙임)에 따라 작성

- 기획된 프로젝트의 산출물은 각 산출물 간의 연관 관계를 검증할 수 있도록 기획된 프로젝트 내용과 일치된 산출물을 제출

- 조사와 같이 실제 현장 업무를 필요로 하는 과업 및 산출물의 경우는 설계 과업에서 제외하며 조사 결과와 같이 후속 설계 산출물의 입력값으로 활용되는 경우 조사 결과를 임의로 작성하여 산출물로 제출

□ 사업 신청 및 수행 시 유의 사항

◦ 최종 선정 기업은 제출한 계획서에 포함되어 있는 추진 일정에 따라 과업을 추진하되 운영 관련 주요 사항은 한국생산기술연구원과 협의

◦ 수행 기업의 사업책임자와 실무자 등은 본 과업에 관한 착수 워크숍 또는 회의 등이 있을 경우 필수 참여

◦ 최종산출물 및 결과보고서 등의 평가 점수가 일정 수준 이하인 경우 향후 발주기관의 사업 참여 제한 등 불이익 조치 가능

◦ 그 밖의 사항은 본 사업의 한국생산기술연구원이 정하는 바에 따름

◦ 사업에 중대한 영향을 미치는 사항에 대해서는 한국생산기술연구원에 즉시 보고하여야 함

□ 산출물 제출 요령

◦ 모든 산출물은 반드시 1차 성과물 제출 기간 내에 필수 제출

◦ 산출물은 실제 설계 용역에 준하는 품질로 제출

◦ 제출된 산출물은 전문가위원회의 검토 후 승인이 되며, 승인을 득하지 못한 산출물은 승인 완료시까지 수정하여 재제출

◦ 산출물의 제출 포맷은 국토부『전자설계도서_작성·납품지침(도로·하천 분야)』에 따라 정해진 포맷으로 제출해야 하며 각 산출물의 제출 가능 포맷을 사업 신청 시 첨부의 ‘세부 산출물 목록’ 중 ‘납품가능형식’ 열에 작성하여 사업수행계획서 ‘제2장 2절 산출물 계획’에 첨부

◦ 아래와 같은 내용이 포함되는 세부 산출물 목록을 사업 신청 시 첨부의 ‘세부 산출물 목록’ 양식 및 예시에 따라 작성하여 사업수행계획서 ‘제2장 2절 산출물 계획’에 첨부

1. 실시 설계 보고서

(1) 표지

(2) 제출문(용역수행업체의 대표이사 명의)

(3) 참여기술자(명단 및 인적사항, 업무 내용)

(4) 목차

(5) 위치도(l/5,000～1/50,000)

(6) 공사개요(목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행방법, 금액 등)

(7) 조사

1) 현지조사 및 답사

2) 측량

3) 지질․지반조사

4) 지장물․구조물조사

5) 토취장․골재원․사토장조사

6) 용지조사

7) 기타

(8) 계획

1) 전 단계 성과검토

2) 환경영향평가

3) 사전재해영향성 검토

4) 수리‧수문 검토(필요시)

5) 구조물계획

6) 설계기준 작성(필요시)

7) 관계기관 협의

8) 민원검토(필요시)

9)기타

(9) 상세설계(설계기준․조건, 선형, 토공, 용․배수공, 구조물공, 포장공, 출입시설, 부대시설, 기타)

(10) 사업비 분석

1) 공사개요

2) 공사비산출

3) 사업비분석

4) 용지 및 지장물 보상비

(11) 부록(각종 조사자료, 선형계산서, 기술심의 및 자문사항, 업무협의 및 지시사항, 관계기관 협의자료, 주민공청회 결과, 설계의 경제성 등)

2. 지질 및 지반 조사 보고서

(1) 표지

(2) 제출(용역수행업체의 대표이사 명의)

(3) 목차

(4) 조사개요(목적, 범위, 기간, 장비 등)

(5) 조사내용

1) 조사위치 선정

2) 조사방법(지표지질조사, 시추조사, 현장원위치시험, 실내시험, 물리탐사 등)

3) 토질 및 암석의 분류 및 기재방법

(6) 조사결과

1) 지형 및 지질

2) 시추조사 결과

3) 현장원위치시험 결과

4) 물리탐사 결과

5) 실내시험 결과

(7) 성과분석

1) 터널 및 교량구간 지층분석

2) 교량기초 검토

3) 사면안정 검토

4) 성토재의 다짐특성, CBR, 골재원 평가

(8) 부록

1) 조사위치 및 지층단면도

2) 주상도(시추조사, 핸드오가보링, 시험굴)

3) 시험성과(수압, 공내재하, 실내토질, 실내암석, 골재원시험 등)

4) 물리탐사 야장 및 자료

3. 구조·수리 계산서

(1) 구조계산서

1) 개요

2) 구조계획도

3) 설계조건(구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건, 지반물성치, 사용 Program, 설계기준 및 지침, 기타)

4) 구조계산(개요, 구조해석 방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 구조해석, 설계단면력, 단면응력검토, 기초허용지지력 계산, 안정검토)

5) 내진설계

(2) 수리계산서

1) 유역도, 홍수량산정지점도

2) 수리계산(확률강우량, 강우강도, 홍수 도달시간, 유역면적, 유출계수, 유효우량, 설계유량, 통수량 등)

4. 설계예산서

(1) 설계설명서

1) 공사목적

2) 공사개요

3) 위치

4) 기간

5) 규모

6) 공사수량

7) 관급자재

8) 예정공정표

9) 기타

(2) 설계내역서(설계내역서, 도급공사 원가계산서, 총괄내역서, 공종별 내역서, 일위대가 등)

(3) 단가산출서(단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조견표 등)

(4) 수량산출서

1) 총괄 자재집계표

2) 공종별 수량집계표

3) 공종별 자재집계표

4) 세부공종별 수량집계표

5) 세부공종별 산출근거

6) 기타

5. 실시 설계 도면

(1) 목차

(2) 위치도(1/5,000～1/50,000)

(3) 일반도(1/50～1/500 : 표준횡단면도, 편구배도 등)

(4) 종․평면도(H=1/1,000～1/1,200, V=1/200)

(5) 토공횡단면도(1/100～1/200)

(6) 배수계획도(H=1/1,000, V=1/200)

(7) 배수구조물 횡단면도(1/50～1/200)

(8) 포장계획(1/1,000)

(9) 교통처리계획도(1/500～1/1,000)

(10) 구조일반도, 단면력도, 주철근조립도(1/50～1/200 : 일반구조물, 기초)

(11) 가시설 개요도 및 대표 단면도

(12) 부대시설도(교통안전시설, 조경시설, 방음벽 등)

※ 설계도면이 많을 경우에는 토공횡단면도와 구조물도를 설계도와 분리하여 별책으로 작성하도록 한다.

※ 주요 단면 구조상세도(1/10～1/100) : 구조상세도면은 중요한 부분에 대해서 시공상세도 작성자에게 설계자의 의도를 표현하는 도면을 말함

6. 기타

(1) 설계 과업지시서(기업이 제출하고자 하는 산출물과 관련된 과업지시서가 있는 경우 제출)

◦ 첨부의 세부 산출물 목록(예시) ‘수집 여부’ 열에 명기된 필수 수집 산출물에 준하는 산출물들을 반드시 포함하여 세부 산출물 목록을 작성하여 사업수행계획서 ‘제2장 2절 산출물 계획’에 첨부

◦ 첨부의 세부 산출물 목록(예시)에 포함되지 않는 산출물 또는 산출물의 세부 내용을 수행 기업에서 추가하여 세부 산출물 목록을 작성할 수 있으며, 추가된 내용의 ‘수집 여부’는 선택으로 표기하여 제출

◦ 작성된 산출물 제출 방법 및 파일명은 사업 수행 시 한국생산기술연구원과 협의하여 제출

Ⅳ. 첨부

◦ 세부 산출물 목록(예시)

첨부		세부 산출물 목록(예시)

Ⅰ.도로(일반도로)	실시설계 산출물 납품 리스트

분야	실시설계 산출물		세부 내용	필수 여부 필수: ○ 선택: △	납품 여부 가능: ○ 불가: X	납품형식 예시: PDF
도로 (일반도로)	보고서	실시설계 보고서	과업의 개요(과업의 목적, 과업의 배경 및 추진경위, 과업의 범위 및 규모, 과업수행 방법, 과업수행 결과 요약, 과업성과품)	○
			현황조사(관련계획 검토, 기존도로 현황조사, 기상조사, 측량, 지형 및 지질, 토질조사, 재료원 조사, 수문조사, 배수시설 및 구조물 조사, 용지 및 지장물 조사, 문화재조사)	△
			장래 교통수요 예측 및 분석(교통분석의 목적 및 범위, 교통현황 조사 및 분석, 장래 교통수요 예측, 시설규모 산정 및 서비스 수준, 경제성 분석)	△
			기본계획(일반사항, 설계기준, 노선선정, 교량계획, 포장계획, 교차로계획)	○
			실시설계(선형설계, 토공설계, 배수시설 및 암거설계, 교량설계, 포장설계, 교차로 설계, 교통안전시설 설계, 부대시설 설계, 교통처리계획, 조경설계, 전기설계)	○
			환경영향검토(일반사항, 환경관련지구지역 검토, 종합평가 및 결론 요약, 환경영향 저감시설 세부적용 현황)	○
			건설사업비(공사개요, 공사비 산출, 사업비분석, 편입용지 및 지장물)	○
			설계관련 발주처 지시사항	○
		지반조사 보고서	조사개요(조사목적, 조사지역, 조사 및 수행내용, 조사기간, 조사장비)	△
			조사 방법 및 내용(위치선정, 지반분류 및 기재방법, 현장조사)	△
			지형 및 지질(지형, 지질)	△
			조사결과(조사착안사항, 조사 수행과정, 시추조사성과)	○
		토질조사 보고서	조사개요(조사목적, 조사지역, 조사범위, 조사기간, 조사장비)	△
			조사 및 시험방법(조사위치 선정, 지표지질조사, 시추조사, 표준관입시험, 지하수위측정, 시험굴조사, 핸드오거보링, 실내시험, 탄성파 탐사, 공내전단시험, 공내재하시험, Slaking 내구성시험, 폐공처리, 토질 및 암반의 분류와 기재방법)	△
			지형 및 지질(지형, 지질, 지표지질조사 결과)	△
			조사결과(시추조사 결과, 공내 지하수위 측정 결과, 시험굴조사 결과, 핸드오거보링조사 결과, 실내시험 결과, 탄성파탐사 결과, 공내전단시험 결과, 공내재하시험 결과, Slaking시험 결과, 시공전 확인조사)	○
			성과분석(토질의 성과분석, 암반의 성과분석, 설계지반정수 산정)	○
			토공 성과 분석(깍기부 토공작업, 쌓기부 토공작업, 설계 CBR, 토량 변화율, 암버력 쌓기 안정 검토, 재료원 평가)	○
			비탈면 설계(설계개요, 설계기준, 안정해석 방법, 비탈면 안정성 검토, 비탈면 계측, 비탈면 보호공법)	○
			기타구조물설계(개요, 구조물 안정성 검토)	○
		환경영향평가 보고서	요약문(사업의 내용, 환경에 미칠 주요영향, 환경영향 저감방안, 환경영향조사계획)	○
			사업의 개요(사업의 배경 및 목적, 환경영향평가 실시근거, 사업의 추진경위 및 계획, 사업의 내용)	△
			환경영향평가 대상지역의 설정(입지현황 분석, 환경영향평가 대상지역의 설정, 환경영향의 예측·분석기법)	△
			지역개황	△
			평가항목의 설정(환경영향요소 추출, 중점평가항목의 설정, 환경영향요소와 평가항목간 행렬식대조표)	△
			주민의겸수렴(주민의견수렴 개요, 주민의견수렴 결과)	△
			환경현황조사, 예측·평가, 저감방안(자연환경, 생활환경, 사회·경제환경)	△
			환경영향에 미치는 영향의 저감방안	△
			불가피한 환경영향	△
			환경영향조사계획	△
			대안설정 및 평가	△
			종합평가 및 결론	△
	설계 도면	일반	위치도	○
			일반도 범례·설계기준 표준횡단면도 편경사도 좌표전개도	○
		토공	평면 및 종단면도 본선 교차로 이설도로, 부체도로	○
		배수공	배수유역도	○
			배수계획 평면도	○
			배수구조물 횡단면도 횡배수관 수로BOX 일반도, 구조도 통로BOX 일반도, 구조도	○
		옹벽공	옹벽 일반도, 구조도	○
		포장공	포장단면도	○
		부대공	부대시설도(교통안전시설, 조경시설, 방음벽 등)	○
			교차로 개요도	○
	설계서 및 계산서	공사 시방서	총칙(공사일반, 공사계획 및 관리, 자재관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리, 인계·인수)	△
			측량 및 지반조사(공사측량, 지반조사)	△
			토공사(준비공, 벌개제근 및 표토제거, 구조물 및 지장물 제거, 흙깍기, 흙쌓기, 다짐, 구조물 기초 터파기, 되메우기 및 뒷채움, 토공의 마무리, 기초재)	△
			비탈면 안정공사(비탈면 조사 및 시공, 잔디식재, 식생기반재 뿜어붙이기 공법, 종자 분사 파종공법, 종자 분사 파종공법, 암절개면 보호식재, 거적덮기 공법, 덩굴식재 공법, 낙석 방지만, 비탈면 보강용 Soil Nail, 비탈면 보강용 압축토옹벽, 돌쌓기, 시험시공계획 수립 및 시행방법, 격자몰탈블록공)	△
			지방개량공사	△
			배수공사(철근콘크리트 암거, 파경강판 암거, 콘크리트 용배수관, 배수용 콘크리트 소구조물, 지수공, 지하배수, 연석, 맨홀 및 뚜껑설치, 우수받이 및 집수정설치, 수문,통문 및 통관)	△
			구조물공(구조물공 일반, 기초공, 가시설공, 콘크리트공, 철근공, 프리스트레스트 구조물공, PSC 거더교, 라멘교량공, 부대시설공, 계측시설)	△
			동상방지층, 보조기층 및 기층공사(동상방지층, 보조기층, 입도조정기층, 가열 아스팔트 안정처리 기층, 빈배합 콘크리트 기층, 시멘트 안정처리 기층, 품질관리 및 검사)	△
			아스팔트 콘크리트 포장공사(프라임, 택코트, 실코트, 아스팔트 콘크리트 중간층, 아스팔트 콘크리트 표층, 길어깨 포장, 아스팔트 콘크리트 덧씌우기 표층, 품질관리 및 검사)	△
			시멘트 콘크리트 포장공사(시멘트 콘크리트 포장, 콘크리트 덧씌우기 포장)	△
			안전시설 공사(도로표지, 노면푯히, 교통신호기, 시선유도 시설, 도로조명 시설, 방호 울타리, 낙석방지 울타리, 가드펜스, 충격흡수시설, 중앙분리대, 현광방지시설, 도로반사경, 미끄럼방지 포장, 과속방지턱, 과적 방지대책)	△
			부대공사(콘크리트 블록포장, 방음벽, 표토덮기, 가설 사물실)	△
			식재공사(일반사항, 수목굴착, 수목운반, 수목가식, 수목식재, 지피류 및 초화류 식재, 벽면녹화, 훼손지 복구)	△
			재료(시멘트, 역청재, 골재, 시멘트 콘크리트, 레디믹스트 콘크리트, 혼화재료, 줄눈재료, 콘크리트 양생쟁, 말뚝, 철근콘크리트용 봉강, PS강재, 구조용 강재, 리벳, 고장력 볼트, 도료, 도로표지 도로용 유리알)	△
			전기공사(지중전선로 공사, 가로등 설치공사, 가로등용 분전함 공사, 교통신호등 설치공사, 기타공사)	△
		수량 산출서	토공(내역서적용수량, 타공정 이기수량 집계표, 기존구조물철거공, 토공유동표, 토적집계표, 운반거리산출, 토공규준틀, 토공량계산서, 토공운반계산)	○
			비탈면안전공(내역서적용수량, 타공정 이기수량 집계표, 자재집계표, 식생보호공, 비탈면 현황도 작성, 돌붙임공	○
			포장공(내역서적용수량, 타공정 이기수량 집계표, 수량산출서)	○
		단가 산출서	노임단가표	○
			자재단가표	○
			중기사용료(중기산출기준, 중기사용료)	○
			단가산출서(단가목록표, 단가산출서)	○
			기타(견적서, 운반거리조건표)	○
	전산화 작업 디스켓	평면선형계산	평면선형 계산 파일	○
		종단선형계산	종단성형 계산 파일	○
		토적표 및 유토곡선 계산	토적표 및 유토곡선 계산 파일	○
		중심선 선정작업	중심선 선정 계산 파일	○
		단가산출	단가산출 계산 파일	○
	구조 및 수리계산서		구조계산서(암거, 옹벽)	○
			수리계산서(교면배수, 배수 및 PIPE 수리 계산서)	○
	용지 및 지장물 조서		용지조서 및 용지도 편입용지 집계표 용지조서 용지도	△
			지장물조서 및 지장물도 지장물 총괄표 지장물조서 지장물도	△
	인허가서류	도로구역결정(변경) 고시요청서류	도로구역결정 고시요청서류	△
		도시계획사업실시계획 신청서류	도시계획사업 실시계획 신청서류(조시계획 총괄도, 시설결정도, 지적고시도, 도시계획결정내용, 용지조사서등)	△
		농지전용 협의 신청서	농지전용 협의신청서	△
		산림훼손 협의 신청서	산림훼손 협의신청서	△

Ⅱ. 도로(교량)	실시설계 산출물 납품 리스트

* 본 예시는 총 4개의 교량(각 구조물 형식 : 강상자형교(STB), 아치교(AR), 라멘교(RA), PSC상자형교)으로 이루어진 교량의 실시설계 산출물 리스트임

분야	실시설계 산출물		세부 내용	필수 여부 필수: ○ 선택: △	납품 여부 가능: ○ 불가: X	납품형식 예시: PDF
도로 (교량)	보고서	실시설계 보고서	총론(사업개요, 사업추진 경위 및 수행방법, 사업수행 결과)	○
			조사 및 계획(사전조사 및 설계반영, 관련계획 검토 및 분석, 현황조사, 해양조사 및 수치모형실험, 사전환경성 검토)	△
			교통분석 및 계획(교통량 조사 및 수요예측의 적합성, 서비스수준 분석 및 시설규모)	△
			기본설계검토(노선선정, 설계기준, 선형설계, 교차로 계획의 적정성, 교량계획, 토질 및 기초계획)	○
			기본계획(일반사항, 설계기준, 노선선정, 교량계획, 포장계획, 교차로계획)	○
			실시설계(도로분야, 교량분야, 토질 및 기초분야, 조경분야, 환경분야, 전기분야)	○
			공사관리 계획(사업수행계획, 직원투입계획, 품질관리계획, 공정관리계획, 안전관리계획, 환경관리계획, 예상민원 대처 방안의 적정성)	△
		지반조사 보고서	조사개요(조사목적, 조사지역, 조사 및 수행내용, 조사기간, 조사장비)	△
			조사 방법 및 내용(위치선정, 지반분류 및 기재방법, 현장조사)	△
			지형 및 지질(지형, 지질)	△
			조사결과(조사착안사항, 조사 수행과정, 시추조사성과)	○
		토질조사 보고서	조사위치 및 지층단면도(토질조사 위치도, 구간별 지층단면도)	△
			시추주상도(시추조사주상도, 시험굴 주상도, 핸드오거보링 주상도)	△
			실내토질시험(기본물성 및 일축압축시험, 삼축압축시험, 압밀시험, 직접전단시험, 진동삼축시험, 토사공진주시험, 다짐 및 CBR시험, 수질시험)	△
			실내암석시험(기본물성 및 일축압축시험, 삼축압축시험, 인장강도시험, 절리면 전단시험, Swelling/Slaing, AE/DRA, 이방성시험, X-ray 회절분석, 편광현미경 분석, 암석공진주 시험, 점하중강도 시험, 본선암 유용성 시험)	△
			교량기초설계(연직방향 지지력 검토, 연직방향 침하량 검토, 수평방향 안정성 검토)	○
			연약지발설계(압밀침하량 및 압밀소요기간 검토, 단계쌓기 적용에 따른 검토, Preloading공법 적용에 따른 검토)	○
			L형 옹벽 활동 안정성 검토	○
		환경영향평가 보고서	요약문(사업의 내용, 환경에 미칠 주요영향, 환경영향 저감방안, 환경영향조사계획)	○
			사업의 개요(사업의 배경 및 목적, 환경영향평가 실시근거, 사업의 추진경위 및 계획, 사업의 내용)	△
			환경영향평가 대상지역의 설정(입지현황 분석, 환경영향평가 대상지역의 설정, 환경영향의 예측·분석기법)	△
			지역개황(일반개황, 토지이용현황, 환경관련 지구지역 지정현황, 생태자연도 및 녹지자연도 현황, 항목별 환경기준, 환경피해 유발시설물, 주요보호대상시설물, 환경기초시설, 환경적인 배려를 필요로 하는 시설, 종합적 지역개황)	△
			환경현황조사, 예측·분석, 저감방안(대기환경, 수환경, 토지환경, 자연생태환경, 생활환경)	△
	설계 도면	일반	대안설정 및 검토(대안검토, 세부 검토항목의 환경영향검토 결과)	△
			종합평가 및 결론	△
			설계기준(설계 개요)
				○
			종평면도	○
			지질주상도	○
		상부공	교량받침 배치도 상부 일반도 - 슬래브(바닥판) 일반도․구조도 - 프리캐스트 거더 일반도․구조도 - 강상형 일반도․구조도 - PSC박스 일반도․구조도	○
			아치 일반도․구조도	○
			표준횡단면도․구조도	○
			케이블 배치 일반도 및 주요단면	○
			강연선 배치 일반도 및 주요단면	○
		하부공	주탑 일반도․구조도	○
			교대 일반도․구조도	○
			교각 일반도․구조도	○
			기초구조 일반도․구조도	○
		부대공	시공순서 개요도(시공계획도)	○
			제작장 개요도	○
			접안시설 개요도	○
			옹벽일반도	○
			배수시설, 점검시설 개요도	○
			교량받침, 신축이음장치, 난간, 방호벽 상세도	○
			가시설 종평면도 - 교각기초 가시설 개요도 - 일반 터파기 가시설 개요도	○
			가도․가교 및 축도 종평면도	○
	설계서 및 계산서	공사 시방서	총칙(공사일반, 공사계획 및 관리, 자재관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리, 인계·인수)	△
			측량 및 지반조사(공사측량, 지반조사)	△
			토공사(준비공, 벌개제근 및 표토제거, 구조물 및 지장물 제거, 흙깍기, 흙쌓기, 다짐, 구조물 기초 터파기, 되메우기 및 뒷채움, 토공의 마무리, 기초재)	△
			비탈면 안정공사(비탈면 조사 및 시공, 잔디식재, 식생기반재 뿜어붙이기 공법, 종자 분사 파종공법, 종자 분사 파종공법, 암절개면 보호식재, 거적덮기 공법, 덩굴식재 공법, 낙석 방지만, 비탈면 보강용 Soil Nail, 비탈면 보강용 압축토옹벽, 돌쌓기, 시험시공계획 수립 및 시행방법, 격자몰탈블록공)	△
			지방개량공사	△
			배수공사(철근콘크리트 암거, 파경강판 암거, 콘크리트 용배수관, 배수용 콘크리트 소구조물, 지수공, 지하배수, 연석, 맨홀 및 뚜껑설치, 우수받이 및 집수정설치, 수문,통문 및 통관)	△
			구조물공(구조물공 일반, 기초공, 가시설공, 콘크리트공, 철근공, 프리스트레스트 구조물공, PSC 거더교, 라멘교량공, 부대시설공, 계측시설)	△
			동상방지층, 보조기층 및 기층공사(동상방지층, 보조기층, 입도조정기층, 가열 아스팔트 안정처리 기층, 빈배합 콘크리트 기층, 시멘트 안정처리 기층, 품질관리 및 검사)	△
			아스팔트 콘크리트 포장공사(프라임, 택코트, 실코트, 아스팔트 콘크리트 중간층, 아스팔트 콘크리트 표층, 길어깨 포장, 아스팔트 콘크리트 덧씌우기 표층, 품질관리 및 검사)	△
			시멘트 콘크리트 포장공사(시멘트 콘크리트 포장, 콘크리트 덧씌우기 포장)	△
			안전시설 공사(도로표지, 노면푯히, 교통신호기, 시선유도 시설, 도로조명 시설, 방호 울타리, 낙석방지 울타리, 가드펜스, 충격흡수시설, 중앙분리대, 현광방지시설, 도로반사경, 미끄럼방지 포장, 과속방지턱, 과적 방지대책)	△
			부대공사(콘크리트 블록포장, 방음벽, 표토덮기, 가설 사물실)	△
			식재공사(일반사항, 수목굴착, 수목운반, 수목가식, 수목식재, 지피류 및 초화류 식재, 벽면녹화, 훼손지 복구)	△
			재료(시멘트, 역청재, 골재, 시멘트 콘크리트, 레디믹스트 콘크리트, 혼화재료, 줄눈재료, 콘크리트 양생쟁, 말뚝, 철근콘크리트용 봉강, PS강재, 구조용 강재, 리벳, 고장력 볼트, 도료, 도로표지 도로용 유리알)	△
			전기공사(지중전선로 공사, 가로등 설치공사, 가로등용 분전함 공사, 교통신호등 설치공사, 기타공사)	△
		수량 산출서	토공(내역서적용수량, 타공정 이기수량 집계표, 기존구조물철거공, 토공유동표, 토적집계표, 운반거리산출, 토공규준틀, 토공량계산서, 토공운반계산)	○
			비탈면안전공(내역서적용수량, 타공정 이기수량 집계표, 자재집계표, 식생보호공, 비탈면 현황도 작성, 돌붙임공	○
			포장공(내역서적용수량, 타공정 이기수량 집계표, 수량산출서)	○
		단가 산출서	노임단가표	○
			자재단가표	○
			중기사용료(중기산출기준, 중기사용료)	○
			단가산출서(단가목록표, 단가산출서)	○
			기타(견적서, 운반거리조건표)	○
	전산화 작업 디스켓	평면선형계산	평면선형 계산 파일	○
		종단선형계산	종단성형 계산 파일	○
		토적표 및 유토곡선 계산	토적표 및 유토곡선 계산 파일	○
		중심선 선정작업	중심선 선정 계산 파일	○
		단가산출	단가산출 계산 파일	○
	구조 및 수리계산서		상부구조, 하부구조, 내진설계, 도로/전기분야	○
	용지 및 지장물 조서		용지조서 및 용지도 편입용지 집계표 용지조서 용지도	△
			지장물조서 및 지장물도 지장물 총괄표 지장물조서 지장물도	△
	인허가서류	도로구역결정(변경) 고시요청서류	도로구역결정 고시요청서류	△
		도시계획사업실시계획 신청서류	도시계획사업 실시계획 신청서류(조시계획 총괄도, 시설결정도, 지적고시도, 도시계획결정내용, 용지조사서등)	△
		농지전용 협의 신청서	농지전용 협의신청서	△
		산림훼손 협의 신청서	산림훼손 협의신청서	△

Ⅲ.도로(터널)	실시설계 산출물 납품 리스트

분야	실시설계 산출물		세부 내용	필수 여부 필수: ○ 선택: △	납품 여부 가능: ○ 불가: X	납품형식 예시: PDF
도로 (터널)	보고서	실시설계 보고서	과업의 개요(과업의 목적, 과업의 배경 및 추진경위, 과업의 범위 및 규모, 과업수행 방법, 과업수행 결과 요약, 과업성과품)	○
			현황조사(관련계획 검토, 기존도로 현황조사, 기상조사, 측량, 지형 및 지질, 토질조사, 재료원 조사, 수문조사, 배수시설 및 구조물 조사, 용지 및 지장물 조사, 문화재조사)	△
			장래 교통수요 예측 및 분석(교통분석의 목적 및 범위, 교통현황 조사 및 분석, 장래 교통수요 예측, 시설규모 산정 및 서비스 수준, 경제성 분석)	△
			기본계획(일반사항, 설계기준, 노선선정, 교량계획, 포장계획, 교차로계획)	○
			실시설계(선형설계, 토공설계, 배수시설 및 암거설계, 교량설계, 포장설계, 교차로 설계, 교통안전시설 설계, 부대시설 설계, 교통처리계획, 조경설계, 전기설계)	○
			환경영향검토(일반사항, 환경관련지구지역 검토, 종합평가 및 결론 요약, 환경영향 저감시설 세부적용 현황)	○
			건설사업비(공사개요, 공사비 산출, 사업비분석, 편입용지 및 지장물)	○
		지반조사 보고서	조사개요(조사목적, 조사지역, 조사 및 수행내용, 조사기간, 조사장비)	△
			조사 방법 및 내용(위치선정, 지반분류 및 기재방법, 현장조사)	△
			지형 및 지질(지형, 지질)	△
			조사결과(조사착안사항, 조사 수행과정, 시추조사성과)	○
		토질조사 보고서	조사개요(조사목적, 조사지역, 조사범위, 조사기간, 조사장비)	△
			조사 및 시험방법(조사위치 선정, 지표지질조사, 시추조사, 표준관입시험, 지하수위측정, 시험굴조사, 핸드오거보링, 실내시험, 탄성파 탐사, 공내전단시험, 공내재하시험, Slaking 내구성시험, 폐공처리, 토질 및 암반의 분류와 기재방법)	△
			지형 및 지질(지형, 지질, 지표지질조사 결과)	△
			조사결과(시추조사 결과, 공내 지하수위 측정 결과, 시험굴조사 결과, 핸드오거보링조사 결과, 실내시험 결과, 탄성파탐사 결과, 공내전단시험 결과, 공내재하시험 결과, Slaking시험 결과, 시공전 확인조사)	○
			성과분석(토질의 성과분석, 암반의 성과분석, 설계지반정수 산정)	○
			토공 성과 분석(깍기부 토공작업, 쌓기부 토공작업, 설계 CBR, 토량 변화율, 암버력 쌓기 안정 검토, 재료원 평가)	○
			비탈면 설계(설계개요, 설계기준, 안정해석 방법, 비탈면 안정성 검토, 비탈면 계측, 비탈면 보호공법)	○
			기타구조물설계(개요, 구조물 안정성 검토)	○
		환경영향평가 보고서	요약문(사업의 내용, 환경에 미칠 주요영향, 환경영향 저감방안, 환경영향조사계획)	○
			사업의 개요(사업의 배경 및 목적, 환경영향평가 실시근거, 사업의 추진경위 및 계획, 사업의 내용)	△
			환경영향평가 대상지역의 설정(입지현황 분석, 환경영향평가 대상지역의 설정, 환경영향의 예측·분석기법)	△
			지역개황	△
			평가항목의 설정(환경영향요소 추출, 중점평가항목의 설정, 환경영향요소와 평가항목간 행렬식대조표)	△
			주민의겸수렴(주민의견수렴 개요, 주민의견수렴 결과)	△
			환경현황조사, 예측·평가, 저감방안(자연환경, 생활환경, 사회·경제환경)	△
			환경영향에 미치는 영향의 저감방안	△
			불가피한 환경영향	△
			환경영향조사계획	△
			대안설정 및 평가	△
			종합평가 및 결론	△
	설계 도면	일반	위치도	○
			일반도 범례·설계기준 표준횡단면도 편경사도 좌표전개도	○
		토공	평면 및 종단면도 본선 교차로 이설도로, 부체도로	○
		터널공	전기설비도	○
			갱구부 및 갱문구조도	○
			평면 및 종단면도	○
			비상주차대 또는 피난갱구조도	○
			기계설비도	○
			건축시설도	○
		배수공	배수유역도	○
			배수계획 평면도	○
			배수구조물 횡단면도 횡배수관 수로BOX 일반도, 구조도 통로BOX 일반도, 구조도	○
		옹벽공	옹벽 일반도, 구조도	○
		포장공	포장단면도	○
		부대공	부대시설도(교통안전시설, 조경시설, 방음벽 등)	○
			교차로 개요도	○
	설계서 및 계산서	공사 시방서	총칙(공사일반, 공사계획 및 관리, 자재관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리, 인계·인수)	△
			측량 및 지반조사(공사측량, 지반조사)	△
			토공사(준비공, 벌개제근 및 표토제거, 구조물 및 지장물 제거, 흙깍기, 흙쌓기, 다짐, 구조물 기초 터파기, 되메우기 및 뒷채움, 토공의 마무리, 기초재)	△
			비탈면 안정공사(비탈면 조사 및 시공, 잔디식재, 식생기반재 뿜어붙이기 공법, 종자 분사 파종공법, 종자 분사 파종공법, 암절개면 보호식재, 거적덮기 공법, 덩굴식재 공법, 낙석 방지만, 비탈면 보강용 Soil Nail, 비탈면 보강용 압축토옹벽, 돌쌓기, 시험시공계획 수립 및 시행방법, 격자몰탈블록공)	△
			지방개량공사	△
			배수공사(철근콘크리트 암거, 파경강판 암거, 콘크리트 용배수관, 배수용 콘크리트 소구조물, 지수공, 지하배수, 연석, 맨홀 및 뚜껑설치, 우수받이 및 집수정설치, 수문,통문 및 통관)	△
			구조물공(구조물공 일반, 기초공, 가시설공, 콘크리트공, 철근공, 프리스트레스트 구조물공, PSC 거더교, 라멘교량공, 부대시설공, 계측시설)	△
			동상방지층, 보조기층 및 기층공사(동상방지층, 보조기층, 입도조정기층, 가열 아스팔트 안정처리 기층, 빈배합 콘크리트 기층, 시멘트 안정처리 기층, 품질관리 및 검사)	△
			아스팔트 콘크리트 포장공사(프라임, 택코트, 실코트, 아스팔트 콘크리트 중간층, 아스팔트 콘크리트 표층, 길어깨 포장, 아스팔트 콘크리트 덧씌우기 표층, 품질관리 및 검사)	△
			시멘트 콘크리트 포장공사(시멘트 콘크리트 포장, 콘크리트 덧씌우기 포장)	△
			안전시설 공사(도로표지, 노면푯히, 교통신호기, 시선유도 시설, 도로조명 시설, 방호 울타리, 낙석방지 울타리, 가드펜스, 충격흡수시설, 중앙분리대, 현광방지시설, 도로반사경, 미끄럼방지 포장, 과속방지턱, 과적 방지대책)	△
			부대공사(콘크리트 블록포장, 방음벽, 표토덮기, 가설 사물실)	△
			식재공사(일반사항, 수목굴착, 수목운반, 수목가식, 수목식재, 지피류 및 초화류 식재, 벽면녹화, 훼손지 복구)	△
			재료(시멘트, 역청재, 골재, 시멘트 콘크리트, 레디믹스트 콘크리트, 혼화재료, 줄눈재료, 콘크리트 양생쟁, 말뚝, 철근콘크리트용 봉강, PS강재, 구조용 강재, 리벳, 고장력 볼트, 도료, 도로표지 도로용 유리알)	△
			전기공사(지중전선로 공사, 가로등 설치공사, 가로등용 분전함 공사, 교통신호등 설치공사, 기타공사)	△
		수량 산출서	토공(내역서적용수량, 타공정 이기수량 집계표, 기존구조물철거공, 토공유동표, 토적집계표, 운반거리산출, 토공규준틀, 토공량계산서, 토공운반계산)	○
			터널공(수량명세서, 주요자재집계표, 본선수량집계, 갱구부 수량 집계, 부대공 수량 집계, 이월수량 집계)	○
			비탈면안전공(내역서적용수량, 타공정 이기수량 집계표, 자재집계표, 식생보호공, 비탈면 현황도 작성, 돌붙임공	○
			포장공(내역서적용수량, 타공정 이기수량 집계표, 수량산출서) 전기,기계,건축공	○
		단가 산출서	노임단가표	○
			자재단가표	○
			중기사용료(중기산출기준, 중기사용료)	○
			단가산출서(단가목록표, 단가산출서)	○
			기타(견적서, 운반거리조건표)	○
	전산화 작업 디스켓	평면선형계산	평면선형 계산 파일	○
		종단선형계산	종단성형 계산 파일	○
		토적표 및 유토곡선 계산	토적표 및 유토곡선 계산 파일	○
		중심선 선정작업	중심선 선정 계산 파일	○
		단가산출	단가산출 계산 파일	○
	구조 및 수리계산서		구조계산서(암거, 옹벽)	○
			수리계산서(교면배수, 배수 및 PIPE 수리 계산서)	○
			터널해석보고서	○
	용지 및 지장물 조서		용지조서 및 용지도 편입용지 집계표 용지조서 용지도	△
			지장물조서 및 지장물도 지장물 총괄표 지장물조서 지장물도	△
	인허가서류	도로구역결정(변경) 고시요청서류	도로구역결정 고시요청서류	△
		도시계획사업실시계획 신청서류	도시계획사업 실시계획 신청서류(조시계획 총괄도, 시설결정도, 지적고시도, 도시계획결정내용, 용지조사서등)	△
		농지전용 협의 신청서	농지전용 협의신청서	△
		산림훼손 협의 신청서	산림훼손 협의신청서	△