	보 도 자 료
2015년 8월 28일(금)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
* 관련문의 한국생산기술연구원 패키징기술센터 심진기 센터장 (032-624-4771/jkshim@kitech.re.kr) 한국생산기술연구원 패키징기술센터 박상희 전문가 (032-624-4778//shpark@kitech.re.kr) 한국생산기술연구원 대외협력실 김갑수 실장 (041-589-8031//kimks@kitech.re.kr) 한국생산기술연구원 대외협력실 강희연 행정원 (041-589-8034/stayoung@kitech.re.kr)

생기원, 제 9회 미래패키징 신기술 정부포상 시상식 개최

- 27일, 감성과 기술 융합한 미래패키징 신기술 48개에 포상

- 올해부터 최우수상을 산업부장관상 → 국무총리상으로 격상

□ 산업통상자원부(장관 윤상직, 이하 산업부)가 주최하고 한국생산기술연구원(원장 이영수, 이하 생기원)이 주관하는「제9회 미래패키징 신기술 정부포상(KOREA STAR AWARDS 2015)」시상식이 27일 개최됐다.

* 일시 : 2015. 8. 27.(목) 16:00 ~ 19:00  / 장소 : 서울 더팔래스호텔 그랜드 볼룸

□ ‘미래패키징 신기술 정부포상’은 국내 최고 권위의 패키징 종합 행사로, 관련 산업 종사자의 긍지를 높이고 최신 기술정보 공유를 통한 기술혁신 분위기 확산을 위해 지난 2007년부터 매년 실시되고 있다.

ㅇ 지난 8년간 지속적인 참여기업 증가와 패키징기술 및 관련 산업에 대한 사회적 인식 확산에 따라 올해부터 최우수상을 산업부장관상에서 국무총리상으로 격상했다.

□ 수상작은 감성과 기술의 융합으로 소비자 만족도를 높여 가치소비를 확산시키고, 일상생활에서 다양한 산업분야에 이르기까지 패키징기술의 가치를 부각시킨 점을 인정받아 선정됐다.

ㅇ 국무총리상은 곡면 TV라는 제품의 특성에 맞춰 차별화된 패키징을 실현한 삼성전자(주)의 ‘UHD Curved TV용 Curved Type 포장 박스’가 선정됐다.

ㅇ 산업부장관상은 (주)아워홈의 ‘포장김치의 팽창을 방지하는 Pouch’, ㈜천마하나로와 팩라인의 ‘일회용 캡슐 원두커피의 산폐방지 포장용기’, 삼성디스플레이(주)의 ‘OCR, OCA제거가 용이한 박리기능 향상 Sheet 및 tary’, (주)대륙제관의 ’세계최초 폭발방지 휴대용 부탄용기 개발‘이 수상했다.

ㅇ 이밖에 11개 기업이 한국생산기술연구원장상을, 13개 기업이 한국포장기술사회장상을 수상하는 등 총 48개의 기술 및 제품이 수상의 영예를 안았다.

□ 이영수 생기원 원장은 “미래패키징 신기술 정부포상은 미래지식산업인 패키징산업의 우수기술과 산업발전 기여자에 대한 포상을 통해 업계의 변화와 발전을 모색하는 자리”라며, “패키징 산업을 기술과 창조의 종합예술 산업으로 육성하기 위해 산업 전반에 걸쳐 지속적인 지원과 관심을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.

참고 :  1. 제9회 미래패키징 신기술 정부포상 행사 개최 개요

2. 제9회 미래패키징 신기술 정부포상 수상작

참고1		제9회 미래패키징 신기술 정부포상 행사 개최 개요

□ 일반사항

ㅇ 행사명 : 제9회 미래패키징 신기술 정부포상 (KOREA STAR AWARDS)

ㅇ 일시/장소 : 2015. 8. 27.(목) 오후 4시 ~ 7시

팔래스호텔, 그랜드볼룸,  서울

ㅇ 주 최 : 산업통상자원부

ㅇ 주 관 : 한국생산기술연구원 패키징기술센터

ㅇ 참 석 : 총 250여명 (산업부, 패키징기술인 및 기업인, 패키징 관련단체장,            패키징관련 대학교수 등)

□ 행사목적

ㅇ 미래지식산업인 패키징산업의 우수기술 및 산업발전 기여자에 대한 정부포상을 통해 패키징산업 종사자의 긍지와 자긍심 함양. 최신 기술 공유를 통한 기술혁신 분위기 확산 및 기술개발 의욕을 고취 함.

□ 정부포상 시상식 일정 (2015.8.27.(목))

시 간		세 부 일 정	비 고
16:00~17:00	60’	등록 / 로비 전시	그랜드볼룸 로비
		귀빈 환담	귀빈 접견실
16:45~17:00	15‘	귀빈 전시 순람 및 사진촬영	그랜드볼룸 로비
KOREA STAR AWARDS 2015
17:00~17:02	02’	귀빈 입장
17:02~17:05	03’	개회 (국민의례)	사회자
17:05~17:07	02’	참석귀빈 소개
17:07~17:10	03’	경과보고	패키징기술센터장
17:10~17:15	05’	환영사	한국생산기술연구원장
17:15~17:40	25’	KOREA STAR 기업·학생·공로 부문 시상	부문별 시상(총 4회)
17:40~17:45	05’	격려사	산업부 대표
17:45~17:50	05’	단체기념촬영	수상자 전원
17:50~17:58	08’	경품추첨	수상자/참석자 대상
17:58~18:00	02’	폐회	사회자
정부포상 만찬
18:00~19:00	60’	정부포상 만찬 진행	귀빈, 수상자 및 참가자

참고2		제9회 미래패키징 신기술 정부포상 대표 수상작

□ 국무총리상 1개

기술(제품)/기업/사진	기술(제품)소개 / 심사평
UHD Curved TV用 Curved Type 포장Box	소개	세계 최초 곡률 구조체의 Curved Type 포장 BOX - 국내외 포장 Box 상태 전시를 통한 Curved TV 차별화 : Box 형태로 소비자에게 Curved TV 특징 전달 - Curved 제품 형상에 맞추어 공간을 활용한 완충구조 설계 : 포장 체적을 Slim 화하여 완충재사용량을 대당 30% 절감
삼성전자㈜
	심사평	· 곡률 구조의 골판지 박스 설계기술 우수 · 상하부 날개 맞닿는 곡률 설계 우수 · 골눌림 현상개선을 위한 골구조 개선 아이디어로 외력에 의한 박스 변형 감소 · 패키징이 제품의 특징을 잘 알 수 있도록 차별화 · 제품 형상에 적합한 완충 구조 설계 우수

□ 산업통상자원부장관상 4개

기술(제품)/기업/사진	기술(제품)소개 / 심사평
포장김치의 팽창을 방지하는 Pouch (PAACS)	소개	포장김치의 팽창을 완벽히 방지할 수 있는 Pouch - 파우치 내부 Double-layer구조 설계, 파우치 외부의 Die-cut과 이산화탄소 흡수제 투입 - 밀폐, 위변조 방지 기능과 안전한 점착제의 Label - 대용량 포장김치의 팽창방지 효과로 폐기율 Zero화
㈜ 아워홈
	심사평	· 포장김치의 문제점 해결 방안 우수 · Intelligent packaging 으로 확대 가능 · Pouch의Double layer (one-side) 구조 우수 · 김치 세계화에 있어서 Pouch 형태로 수출확대에 기여 · 포장김치의 소비자 요구에 적합한 패키징기술
일회용 캡슐 원두커피의 산폐방지 포장용기	소개	캡슐 커피업계 최초 다층 필름 용기 개발 - 고온·고압에서 식품 안전성을 보장하는 AL LID 및 캡슐 구조 개발 - 개별포장·Easy Peel Al Lid적용을 통한 소비자 편리 성 추구 - 용기의 내압성을 활용한 커피 향미의 완벽한 보존, 원두의 향미를 최상으로 유지하는 MAP기술 적용
㈜천마하나로, 팩라인
	심사평	· 일회용 캡슐커피의 산패방지 패키징 아이디어 우수 보존성, 편리성, 기능성, 경제성 우수 · 캡슐커피 수입대체 효과 기대 · 캡슐커피 최초 다층필름용기 개발 – 향미 완벽 보존 · MAP 기술적용 우수
OCR, OCA제거가 용이한 박리기능 향상 Sheet 및 Tray	소개	OCR, OCA의 분리성 및 미부착성 향상 tray개발 - CNT 내첨 대전방지제 사용, 기존 대전방지 구현 - Tray 설계진행시 Sending 및 엠보 적용을 통해, Air 송풍 시 OCR, OCA 제거가 용이하게 설계, Glass 이 동시 외부 충격 방지로 Broken, Chipping 불량 방지 구조로 설계 - 3중 Sheet Layer 구현, 내·외층에만 대전성능 및 이 형소재 적용하여 원가 절감
삼성디스플레이 ㈜
	심사평	· 물류 이동 시 사용되는 Tray 오염 문제 해결 우수 · Tray 재질 개발 Concept 우수 · OCA, OCR 부착 면적 최소화 구조설계 우수 · 폐기물감소, 작업효율증대, 공용화를 통한 회전율증가
폭발방지 맥스부탄	소개	세계최초 폭발방지 휴대용 부탄용기 개발 - 휴대용 부탄가스 폭발방지 용기구조 CRV(Countersink Release Vent) 기술개발 - 불속에서도 폭발하지 않는 수준의 3중 결합(Triple Seamed) 적용 용기구조 개발
㈜ 대륙제관
	심사평	· 폭발방지 기능 설계 원천기술 확보 · CRV + 삼중결합 구조의 완성도 우수 · 폭발장지 블루 안전링 표현 · 대량생산적합 및 균일품질 유지 우수 · 자원재활용성 우수