기술개발

- 9건 -

계량·측정기술 고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호	기술개발-1	사업 구분		기술개발
과제명	계량기 불법조작방지를 위한 전자봉인 인증체계 기술개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 : 소프트웨어 제어 계량기용 전자봉인 장치 및 시스템 기술개발 - 불법조작 방지를 위한 전자봉인용 장치 개발 - 전자봉인 시스템을 활용한 원격 소프트웨어 업그레이드 시스템 개발 - 전자봉인장치의 발급과 판독관리 시스템 개발 - 법정계량기 소프트웨어 디지털 형식승인 인증서 발급 및 관리 시스템 개발 ○ 사업목표 및 내용 - 불법조작 방지를 위한 전자봉인용 장치 개발 * OIML-D-31을 만족하는 기술 활용 가능한 시스템 개발 * 로그기록의 저장 및 보호관리 시스템 개발 * 소프트웨어 관리를 위한 디지털 형식승인서 기술개발 * 계량기와 외부구간의 암호기술개발 - 전자봉인 시스템을 활용한 원격 소프트웨어 업그레이드 시스템 개발 * 소프트웨어 보호를 위한 암호, 기록, 작업자 레벨에 따른 인증 체계 확립 * 전자봉인 발급 및 관리 - 전자봉인장치의 발급과 판독관리 시스템 개발 * 봉인대상 인자에 대한 계량기별 요소 확정 * 임의 조작방지를 위한 발급 시스템 개발 - 법정계량기 소프트웨어 디지털 형식승인 인증서 발급 및 관리 시스템 개발 * 계량기 종합관리시스템을 이용하여 전자인증서 발급 및 관리 시스템 개발 * 디지털 형식승인 인증서의 원격 업그레이드 구현
정부출연금 규모	연간 1.5억원 이내		총수행기간		1년 이내
기술료 징수여부	기술료 징수		주관기관 유형		제한없음
과제유형	혁신제품형		비고

계량·측정기술 고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호	기술개발-2		사업 구분		기술개발
과제명	온도 보상기능을 포함한 주유기 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 : 온도센서를 적용한 검정오차 ±0.3 %급 주유장치 개발 - 기존 주유기기로부터 유량신호를 받아 온도(PT외), 액체 밀도(비중)의 변화를 유량에 보상하여 온도변화에 따른 오차율내에 정량제어 할 수 있는 주유정량시스템 개발 ○ 사업목표 및 내용 - 온도센서의 정밀도 검증단계 후 온도센서 선택 (PT1000 Ω 측정오차 ±0.5 %이내) - 기존주유기로부터 받는 유량신호의 측정오차 ±0.5 %이내의 제어기술 개발 - 온도센서의 casing, wiring등 방폭(Exd IIB T6)설계 및 제작(방폭인증) - 온도 및 유량 신호로부터 질량유량을 검출할 수 있는 프로그램 개발 * 유량제어신호 및 주유기단가제어 신호 선택기능 * 보안인증 프로그램 적용설계 및 한국정보인증원 검증 - 질량유량에 대한 검정오차 ±0.3 %급 측정오차 ±0.5 % 공인기관 인증
정부출연금 규모		연간 1.5억원 이내		총수행기간		1년 이내
기술료 징수여부		기술료 징수		주관기관 유형		제한없음
과제유형		혁신제품형		비고

계량·측정기술 고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호	기술개발-3		사업 구분		기술개발
과제명	국제 표준 검침 프로토콜에 기반한 가정용 계량기 5종 통합검침 기술개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 : IEC 62056 검침 프로토콜에 기반한 가정용 5종 전자식 계량기의 통합 원격검침 및 상호운영을 위한 표준기술 개발 - 국제표준(규격 IEC62056) 통신프로토콜에 기반한 원격검침용 표준 기술개발 - 원격검침 및 데이터 접근을 위한 보안기술 개발 - 표준, 보안기술이 접목된 5종 계량기 시제품 및 스마트폰 앱 개발 ○ 사업목표 및 내용 - 국제표준(규격 IEC62056) 통신프로토콜에 기반한 원격검침용 표준 기술개발 * IEC 62056(DLMS/COSEM) 표준기반의 원격 검침용 통신프로토콜 개발 * 각 분야별 기존 데이터 원격 검침 규격을 통합 원격검침 표준으로 통합 * 5종 계량기에 대한 표준개발 협의체 구성 및 운영 - 원격검침 및 데이터 접근을 위한 보안기술 개발 * 계량기, 게이트웨이, 검침서버 등 통신구간별 통신보안기술 개발 * 검침데이터의 중요도에 따라 접근제어를 위한 보안인증기술 개발 - 표준, 보안기술이 접목된 5종 계량기 시제품 및 스마트폰 앱 개발 * 통합 원격검침 프로토콜 및 보안기술이 접목된 5종 계량기 시제품 개발 * 계량기내의 NFC 통신을 통한 계량정보 조회용 앱 개발 - 개발시제품 신뢰성 확보 및 형식승인 시험
정부출연금 규모		연간 1.4억원 이내		총수행기간		1년 이내
출연금 지원방식		기술료 징수		주관기관 유형		제한없음
과제유형		혁신제품형		비고

계량·측정기술 고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호	기술개발-4		사업 구분		기술개발
과제명	IT 기반의 NFC를 이용한 계량기 봉인장치 기술개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 : IT기반의 NFC를 이용한 계량기 검정봉인 기술개발 - 검정기관에서 봉인훼손 판독 가능한 장치 기술개발 - 계량기 종합관리시스템과 연계되는 계량기 이력관리 가능 시스템 개발 - 검정용 IT 검인관리 시스템 개발 - 계량정보 공개 및 데이터 관리시스템 개발 ○ 사업목표 및 내용 - 검정기관에서 봉인훼손 판독 가능한 장치 기술개발 * 기존 봉인방법 및 장치와 호환유지 기술개발 (위치, 이력, 검정정보 등 포함) * 근접인식 모듈개발 (환경 및 내구성 평가시험 결과포함) - 계량기 종합관리시스템과 연계되는 계량기 이력관리 가능 시스템 연동개발 - 검정용 IT 검인관리 시스템 개발 - 계량정보 공개 및 데이터 관리시스템 개발 * 관리자 레벨과 소비자에게 제공할 정보 분류 기술개발 (보안유지 방법 포함)
정부출연금 규모		연간 1.3억원 이내		총수행기간		1년 이내
기술료 징수여부		기술료 징수		주관기관 유형		제한없음
과제유형		혁신제품형		비고

계량·측정기술 고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호	기술개발-5		사업 구분		기술개발
과제명	소유량 감지용 임펠러를 적용한 80 ㎜ 고정밀 수도미터 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 : 최대유량 및 최소유량 비 200의 80 mm 기계식 고정밀 수도미터 개발 - 소유량 감지를 위한 임펠러 및 회전축 등의 핵심부품 국산화 개발 - 최대유량 및 최소유량 비 200 이상의 고정밀도 실현 ○ 사업목표 및 내용 - 80 mm 수도미터의 국산화 실현 * 소유량 감지를 위한 임펠러 연결부의 핵심부품 설계 및 개발 - 80 mm 수도미터의 고정밀도 계량성능 실현 * 최대유량 : 100 [eqn: m ^{3} /h] * 전이유량비 : 1.6 * 최대유량 및 최소유량 비 : 200 * 정확도 : 2등급(±2.0 %) * 내구성능 : 1,000 시간 이상 - 시제품의 실증시험 및 인증과 신뢰성 확보 * 개발 시제품의 실증시험 및 형식승인
정부출연금 규모		연간 1.3억원 이내		총수행기간		1년 이내
기술료 징수여부		기술료 징수		주관기관 유형		제한 없음
과제유형		혁신제품형		비고

계량·측정기술 고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호	기술개발-6		사업 구분		기술개발
과제명	고정밀/고용량 수도미터 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 : 전이유량비 1.6, 유량범위 2.5 [eqn: m ^{3} /h] 용 15 mm 수도미터 개발 - 최대유량: 2.5 [eqn: m ^{3} /h] - 전이유량비 : 1.6 - 최대유량 및 최소유량 비 : 160 - 정확도 : 2등급 - 압력손실: 0.05 MPa 이하 ○ 사업목표 및 내용 - 최종목표에 의한 유량감지 제어부 (CPU외 )설계 및 개발 - 전이유량비 1.6 및 유량범위 16~2500 L/h, 압력손실 0.05 MPa 이내의 임펠러 개발 - 압력손실 0.05 MPa 이내의 내갑 유로설계 개발 - 수도미터 기술기준의 형식승인 및 공인인증기관 검증
정부출연금 규모		연간 1.3억원 이내		총수행기간		1년 이내
기술료 징수여부		기술료 징수		주관기관 유형		제한없음
과제유형		혁신제품형		비고

계량·측정기술 고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호	기술개발-7		사업 구분		기술개발
과제명	기계식 수도/온수미터의 생산성 향상을 위한 자동검사 장비개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 : 광학 센싱기술과 IT기술을 이용해 기계식 수도/온수미터의 오차 자동검사가 가능한 측정시스템 개발 - 자동 오차 측정을 위한 측정시스템 구조물 개발 - 정밀 오차측정을 위한 측정변환 광학 센싱모듈, 연산장치 및 모니터링 개발 ○ 사업목표 및 내용 - 자동 측정시스템 구조물 개발 * 미터 결합 및 이송장치 설계 * 측정시스템 제어모듈 및 기능키 설계 * 통합 구조물 시제품 제작 - 광학 센싱모듈 및 모니터링 개발 * 미터 지시량 측정을 위한 광학 센싱 모듈 및 연산장치 개발 * 측정 정밀도 확보를 위한 외부인자(압력, 온도) 센싱 및 보정 알고리즘 개발 * 기준조건 설정 및 측정 데이터 관리를 위한 GUI 개발 * 측정값 표시를 위한 모니터링 개발 - 시제품실증 시험 및 신뢰성 확보 * 개발 시제품 현장 실증시험(2,500 s 이하, 적용기준 1.6 ㎥/h) * 개발 시제품 공인기관 성능시험
정부출연금 규모		연간 1.3억원 이내		총수행기간		1년 이내
기술료 징수여부		기술료 징수		주관기관 유형		제한없음
과제유형		혁신제품형		비고

계량·측정기술 고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호	기술개발-8		사업 구분		기술개발
과제명	측정불확도 1.0 %급 요소수미터 성능평가를 위한 실사용 조건의 검사설비 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 : 실제 사용조건을 고려한 요소수 미터(측정불확도 1 % 급)의 성능 및 특성 평가를 위한 검사 설비의 개발 - 요소수 미터의 유량 측정 정확도를 검증할 수 있는 0.1 % 급 검사 장치의 개발 - 요소수 미터의 온도에 따른 특성을 평가하기 위해 실 사용조건에서 성능을 평가 할 수 있는 검사 장비의 개발 - 검사 절차의 문서화 및 공인화 ○ 사업목표 및 내용 - 유량 검사 장비의 개발 * 유동율 50L/min 이상이고, 측정불확도 0.1 % 이내인 유량계 검사장비의 개발 * 검사장비의 요소수가 실사용조건(연중 대기 온도의 변화)으로 온도 조절되고 시험 중의 안정된 온도 유지능력의 보유 * 검사장비의 저장용량 최소 2000 L 이상이고 내부식성을 고려한 장비 설계 - 활용 방안 및 신뢰성 확보 * OIML등 국제규격에 부합하는 요소수 미터 검사 절차서 작성 및 공인화 * 공인기관 검사설비 성능시험
정부출연금 규모		연간 1.2억원 이내		총수행기간		1년 이내
기술료 징수여부		기술료 징수		주관기관 유형		제한없음
과제유형		혁신제품형		비고

계량·측정기술 고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호	기술개발-9		사업 구분		기술개발
과제명	가정용 초음파 수도미터 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 : 초음파 센서를 활용한 가정용 소유량 수도미터 개발 - 초음파를 이용하여 유량을 측정하는 수도미터 개발 - 계량측정의 정밀도 향상과 조작 방지를 위한 기술 개발 - 측정정보 모니터링을 위한 통신기능 내장 기술 개발 ○ 사업목표 및 내용 - 가정용 소유량 수도미터 개발 * 초음파 센서를 이용한 소구경 배관용 수도미터 최적 설계 및 제품 적용 기술 개발 * 2등급 이상 정밀도 확보를 위한 초음파 센서 기술 개발 - 측정값 모니터링 및 내구성 향상 기술 개발 * 통신기능이 내장된 모듈 개발 * 검정유효기간 연장을 위한 수도미터의 내구성 향상 기술 개발 * 제품 조작 방지를 위한 수도미터 패키징 기술 개발 - 시제품 검증을 통한 신뢰성 평가 * 개발 시제품의 실증시험 및 공인인증 기관 평가 확보 * 개발 시제품의 형식승인
정부출연금 규모		연간 1.2억원 이내		총수행기간		1년 이내
기술료 징수여부		기술료 징수		주관기관 유형		제한없음
과제유형		혁신제품형		비고

기반조성

- 6건 -

계량·측정기술 고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호	기반조성-1		사업 구분		기반조성
과제명	120 A 급 기준전력량계 자동 교정기술 및 교정시스템 구축
최종목표 및 내용
○ 최종목표 : 120 A 급 기준전력량계를 위한 교정 시스템 및 자동 교정 기술 구축 - 고정밀 기준전력량계 교정 절차서 개발 - 교정 및 성적서 작성까지 One-Stop 자동 교정 기술 개발 - 120 A 급 대용량 교정 시스템 구축 ○ 사업목표 및 내용 - 고정밀 기준전력량계 교정 절차서 개발 * 기술 기준에 따른 기준전력량계 계기 오차 현황 분석 * 국·내외 고정밀 기준전력량계 관련 교정법 조사 * 기준전력량계에 대한 측정 불확도 추정 * 기준전력량계 교정 및 재교정 기준(안) 마련(「계량법 시행령」제34조 관련) - 교정 및 성적서 작성까지 One-Stop 자동 교정 기술 개발 * 부하기 자동 제어 기술 개발 * 교정 프로그램(교정, 성적서 및 필증 인쇄 등) 개발 - 120 A 급 대용량 교정 시스템 구축 * 교정 기관 요구사항(환경·장비 등) 조사 및 분석 * 기준전력량계 교정을 위한 환경 및 장비 구축 * 기준전력량계 교정(모의 성적서) 실시 * KOLAS 사무국 교정 분야 신청
정부출연금 규모		연간 1.0억원 이내		총수행기간		1년 이내
기술료 징수여부		기술료 비징수		주관기관 유형		비영리기관
과제유형		혁신제품형		비고

계량·측정기술 고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호	기반조성-2		사업 구분		기반조성
과제명	온도 및 압력 동특성을 반영한 기준유량 계측시스템 구축
최종목표 및 내용
○ 최종목표 : 온도 및 압력 동특성을 반영한 열량계 및 수도미터 검정용 기준유량 계측시스템 개발 및 검정절차 확립 ○ 사업목표 및 내용 - 기준유량 계측시스템 개발 및 성능평가 * 유량범위: (0.01 ~ 10) m3/h, 구경 (20 ~ 250) mm * 정유량 순환시스템: 유동 불확도 0.1 %, 온도편차 0.2 ℃ 및 압력편차 10 kPa 이내 * 유량시스템 온도안정성: ± 5 ℃/h(입·출구단: ± 0.2 ℃) - 개발된 기준유량 계측시스템 성능시험 방법 및 절차 확립 * 성능시험 절차서 작성 및 결과 제시 - 개발된 기준유량 계측시스템을 사용한 중온수용 열량계 검정 방법 및 절차 확립 * 중온수용 열량계 검정절차서 작성
정부출연금 규모		연간 1.5억원 이내		총수행기간		1년 이내
기술료 징수여부		기술료 비징수		주관기관 유형		비영리기관
과제유형		혁신제품형		비고

계량·측정기술 고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호	기반조성-3		사업 구분		기반조성
과제명	가정용 수도미터 검정 유효기간 적정성 평가 검토를 위한 신뢰성 평가기반 구축
최종목표 및 내용
○ 최종목표 : 가정용 수도미터의 검정유효기간 적정성 검토를 위한 신뢰성평가 시험시스템 구축 및 가속수명시험법 개발 ○ 사업목표 및 내용 - 사용유량과 유량변동 시험이 가능한 수도미터 시험시스템 구축 * 병렬 배관망 구성이 가능한 수도미터 시험시스템 구축 (가속인자(Factor)별 조건 재현이 가능한 제어기능 및 데이터 취득기능 포함) * 수도미터 유량대비 오차곡선 제시 - 수도미터의 내구성 검증을 통한 가속수명시험법 개발 * 현장 고장사례 수집을 통한 열화원인 분석과 가속인자 결정 * 사용유량 및 사용조건에 따른 열화특성 데이터 취득 * 수명분포 검증 및 가속계수 산출(수명검증 시료수 : 20개 이상) * 가속수명시험법을 개발을 통한 수도미터 기대수명 산출결과 제시 - 검정유효기간의 설정에 대한 방법론 제시
정부출연금 규모		연간 1.5억원 이내		총수행기간		1년 이내
기술료 징수여부		기술료 비징수		주관기관 유형		비영리기관
과제유형		혁신제품형		비고

계량·측정기술 고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호	기반조성-4		사업 구분		기반조성
과제명	실사용 조건에서의 가정용 전자식 계량기 환경성능 평가시스템 구축
최종목표 및 내용
○ 최종목표 : 실사용 조건에서의 가정용 전자식 계량기 환경성능 (온·습도, 전자기 적합성) 평가를 위한 시험장비 개발 및 시스템 구축 ○ 사업목표 및 내용 - 가정용 전자식 계량기 온·습도 분야 시험을 위한 실사용 조건의 환경챔버 구축 * 유량시험장치와 일체화 가능한 원격 컨트롤 챔버 개발 * 온·습도 시험 동안 모의유량이 아닌 실유량이 통과할 수 있는 일체형 환경시험 장치 개발 * 온·습도 조건 : 온도 (25 ∼ 55) ℃, 습도 (45 ∼ 95) % R.H. - 실사용 조건에서의 전자기 적합성 평가를 위한 유량공급 시스템 개발 * 실제 유량 공급 상태에서 전자파 적합성(버스트, 정전기방전, 전자계 내성 등) 시험이 가능한 액체 및 기체 유량공급 시스템 개발 * 기체 : 6 m3/h 이상 * 액체 : 16 m3/h 이상 - 실사용 조건에서의 가정용 전자식 계량기 시험평가 방법 및 시스템 구축 * 구축된 시험평가 시스템의 유효성 분석
정부출연금 규모		연간 1.0억원 이내		총수행기간		1년 이내
기술료 징수여부		기술료 비징수		주관기관 유형		비영리기관
과제유형		혁신제품형		비고

계량·측정기술 고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호	기반조성-5		사업 구분		기반조성
과제명	가정용 가스미터 부피보정을 위한 독립형/일체형 온압 보정장치의 적정성 평가기술 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 : 실사용 환경조건에서 가정용 가스미터의 독립형/일체형 온압 보정장치 부피보정 적정성 조사 및 실증 평가기술 개발 ○ 사업목표 및 내용 - 독립형/일체형 온압 보정장치에 대한 부피보정 적정성 조사 * 국내 주택, 공공시설, 영업시설 등에 설치된 온압 보정장치 사용 현황 조사 * 독립형/일체형 온압 보정장치의 고장율 및 고장 유형 분석 - 가정용 독립형 온압 보정장치의 실증 평가기술 개발 * 가정용 가스미터를 위한 독립형 온압 보정장치의 실사용 환경시험 수행 (대상 규격: G1.6/G2.5/G4, 시료수: 각 20대 이상) * 독립형 온압 보정장치의 유효성 평가기술 개발 * 실증시험 제품에 대한 성능 검사 및 결과 분석 - 가정용 일체형 온압 보정장치의 실증 평가기술 개발 * 형식승인 받은 가정용 가스미터의 실사용 환경시험 수행 (시료수 : 50개 이상) * 일체형 온압 보정장치의 유효성 평가기술 개발 * 실증시험 제품에 대한 성능 검사 및 결과 분석
정부출연금 규모		연간 1.5억원 이내		총수행기간		1년 이내
기술료 징수여부		기술료 비징수		주관기관 유형		비영리기관
과제유형		혁신제품형		비고

계량·측정기술 고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호	기반조성-6		사업 구분		기반조성
과제명	수도미터 검정/검사 시간절감을 위한 자동화 시스템 구축
최종목표 및 내용
○ 최종목표 : 가정용 수도미터 검정/검사 시간절감을 위한 자동화 측정 시스템 구축 - 전이유량비(Q2/Q1) 1.6에 최적화된 유량 자동 측정 기술 개발 * 수도미터 기술기준 개정고시(기술표준원, 2015. 1. 2) 대응 - 수도미터 동시 검정/검사를 위한 자동화 시스템 구축 ○ 사업목표 및 내용 - 전이유량비(Q2/Q1) 1.6에 최적화된 유량검출기술 개발 * 유량검출 및 유속 자동측정기술 개발 * 시험유체 공급 장치 및 자동검사 환경 구축 - 미터 검정 및 검사 자동화 시스템 구축 * 데이터 전송 합격/불합격 및 검정오차 내력 등을 표시할 수 있는 SW 처리기능 개발 * 검사/검정 결과 DB 구축 * 검사효율 향상을 위한 자동화 시스템 설계 및 제작(동시검사 20대 이상)
정부출연금 규모		연간 1.5억원 이내		총수행기간		1년 이내
기술료 징수여부		기술료 비징수		주관기관 유형		비영리기관
과제유형		혁신제품형		비고