사양서

본 구매건은 산업기술혁신사업 World Class 300 프로젝트 R&D 과제 수행을 위한 연구, 실험용으로서 해양플랜트용 Single Point mooring의 제어 시스템 개발을 위한 다양한 modeling에 사용되는 것을 그 목적으로 한다.

1. MATLAB (제어용 소프트웨어)

(1) 수치 해석, 행렬 연산, 신호 처리, 간편한 그래픽 기능 등을 통합하여 고성능의 수치 계산 및 결과의 가시화 기능을 제공하는 프로그래밍 언어

(2) 단위 모듈을 하나의 프로그램에 나타내기 위한 일종의 tool box program 임.

2. Simulink (시스템 구성/테스트 및 검증용 소프트웨어)

(1) 멀티도메인 시뮬레이션과 모델 기반 설계를 위한 블록 다이어그램 환경구현

(2) 시스템 레벨 설계, 시뮬레이션, 자동 코드 생성과 임베디드 시스템의 지속적인 테스트 및 검증을 지원

3. 추가적인 모듈 세트

: 다음 추가 모듈도 함께 제공되어야 한다.

① Sim Power Systems (전기 전력 시스템 모델용 소프트웨어 모듈)

- 전기 전력 시스템 모델링 및 시뮬레이션을 위한 구성요소 라이브러리 및 분석 툴을 제공

- 라이브러리는 3상 시스템, 전기 구동, 그리고 FACTS(flexible AC transmission system) 및 재생 에너지 시스템 등의 응용 분야를 위한 구성요소를 비롯한 전기 전력 구성요소 모델을 제공

- 고조파 분석, 고조파 왜곡 성분 분석(THD: total harmonic distortion) 계산, 부하 흐름(load flow) 및 기타 핵심 전기 전력 시스템 분석 가능

② State flow (신호상태 분석용 소프트웨어 모듈)

- 상태 시스템 및 순서도를 기반으로 한 결합식 및 순차식 의사 결정 로직의 모델링 및 시뮬레이션을 위한 환경 구현

- State flow의 상태 전환 다이어그램, 순서도, 상태 전환 표, truth table등 의 그래픽 및 표 형태의 모델링 컴포넌트들을 조합하여 이벤트, 시간 기반 조건, 외부 입력 신호에 대해 시스템이 어떻게 반응하는지 모델링 가능

③ Sim Hydraulics (유압 시스템 모델용 소프트웨어 모듈)

- 유압 시스템을 시뮬레이션을 하기 위해 컴포넌트 라이브러를 제공함

- 펌프, 밸브, 액츄에어터, 파이프라인, 유압 저항 등의 유압 부품 모델이 포함되어 있음

④ Sim Electronics (전기, 기계 구동 시스템 모델용 소프트웨어 모듈)

- 전자 및 메카트로닉스 시스템을 시뮬레이션을 위한 컴포넌트 라이브러리를 제공함

- 반도체의 모델, 모터, 드라이브, 센서, 액츄에이터를 포함하고 있음

- 전기, 기계 구동시스템을 개발하기 위해 이러한 구성요소를 사용할 수 있음

⑤ Simscape (물리적 시스템 모델용 소프트웨어 모듈)

- 기계, 전기, 유압 및 기타 피지컬 도메인에 걸친 피지컬 시스템의 모델링 및 시뮬레이션을 위한 환경을 제공

- 도메인에서 기초적인 빌딩 블록을 제공하며 이를 전기 모터, 반전 연산 증폭기, 유압 밸브 및 래칫 메커니즘과 같은 물리적 구성요소 모델로 조립할 수 있음

- 또한 물리적 연결을 사용하기 때문에 개발 중인 시스템의 구조와 동일한 구조를 가진 모델을 만들 수 있음

4. 납기일, 설치장소 및 시운전

입찰 또는 업체선정 후 계약이 완료된 시점에서 지정된 장소(한국생산기술연구원 동남지역본부 실험동 203호)에 7일 이내 납품, 설치(Setup 또는 Install) 완료해야 한다.

5. 검수

① 설치, 시운전, 성능시험은 공급자의 책임아래 시행되어야한다.

② 본 장비는 설치 후 한국생산기술원의 요구사항에 충족하는지 발주부서 직원의 감독하에 검수되어야한다.

③ 설치 전 본 장비에 관련된 표준 시험 조건은 발주부서에 제출되어야하며, 최종 검수 결과는 발주부서의 요구에 완벽히 만족 되어야 한다. 만약 장비의 최종 점검 결과가 주어진 조건에 만족하지 않을 경우, 본 계약은 우수한 장비 확보를 위해 공급자와의 계약이 해지 된다.

6. 보증: 장비에 대하여 계약자가 1년간 보증한다. (하자보증보험 발급)

① 보증기간은 설치 후 1년이며, 최종 성능 시험 후 장비총액의 10%, 보증기간 1년의 보증 보험을 제출하여야 한다. 보증기간 내 한국생산기술연구원의 실수로 발생하지 않은 장비의 문제는 무상 수리 및 무상 교환 하여야 한다.

② 만약 생산자의 실수로 인한 문제 발생 시는 보증기간 후일지라도 무상 교환과 무상 수리를 하여야한다.

7. 교육

납기 후 사용방법과 관리 및 운영에 대하여 본 연구원의 직원이 숙지할 때까지 충분한 설명과 교육을 실시해야 한다. 설치 및 교육은 무상으로 제조회사 또는 대리점에서 실시한다. (교육 일정, 횟수, 방법 등은 실 사용자와 협의하에 결정한다.)

8. 서비스

향후 작업 중 문제 발생 시 원활하고 신속한 A/S 또는 지원을 하여야 한다.

9. 공급되는 모든 부품의 가격은 원화로 제출되어야 한다.

10. 최종 낙찰자는 입찰 공고서의 3-2, 3-3호의 제출서류 검토 후 최종적으로 선정된다.

11. 대금지급: 납품 완료 후 100%지급