	한국생산기술연구원 보 도 자 료
배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.
* 관련문의 한국생산기술연구원 산업환경그린딜사업단 예보라 선임연구원 (052-980-6644 / yebora@kitech.re.kr) 한국생산기술연구원 정책홍보실 유윤형 팀장 (041-589-8031 / walla94@kitech.re.kr)

생기원-KIST, 미세먼지 해결 공동 대응 나선다.

11.15(화)‘2022년 국가 미세먼지 저감기술 개발 공동 성과발표회’개최

석유화학, 철강, 시멘트 분야 12개 성과 및 실증사례 발표, 주요 성과 전시

□ 한국생산기술연구원(원장 이낙규, 이하 생기원), 한국과학기술연구원(원장 윤석진, 이하 KIST)이 공동으로 서울더케이호텔에서‘2022년 국가 미세먼지 저감기술 개발 공동 성과발표회’를 열었다.

ㅇ 생기원 산업환경그린딜사업단(단장 김홍대)과 KIST 청정대기센터(센터  장 김진영)가 공동으로 주관한 이번 행사는 ‘미세먼지 해결, 과학기술에서 답을 찾다’를 부제로, 미세먼지 저감기술 개발 성과를 공유하고 향후 보다 효과적인 미세먼지 해결을 위한 공동 협력방안을 논의할 목적으로 마련됐다.

□ 생기원은 국내 미세먼지 4대 배출원* 중 가장 많은 유해물질을 배출하

는 산업현장의 미세먼지를 생성부터 배출까지 전 공정단계에 걸쳐 감

축할 수 있는 R&D를 진행해 왔다.

* 국내 미세먼지 4대 배출원(’19년 기준) : 산업분야 41%, 수송 29%, 생활 18%, 발전 12%

ㅇ 이를 위해 산업환경그린딜사업단이 2019년부터 4년 간 수행해 온 ‘제조

분야 미세먼지 감축을 위한 공정맞춤형 실용화기술개발사업’의 7개 세

부과제 성과가 발표됐다.

ㅇ 산업통상자원부가 지원하고 생기원이 총괄 주관을 맡은 이 사업은 철강, 석유화학, 시멘트 등 미세먼지를 다량 배출하는 주요 업종별로 공정맞춤형 원천기술을 확보하고, 현재 실증 마무리 단계에 와 있다.

ㅇ 대표적으로, 93%까지 질소산화물을 줄일 수 있는 ‘WTW(Wide           Temperature Window) 탈질기술’의 경우 철강사업장 내 실증 결과         연료비 등의 운영비를 최대 30%까지 절감하는 것으로 나타났다.

□ KIST 청정대기센터는 미세먼지의 근본적 원인을 규명하고 해결하는 기

초·원천 R&D 및 미세먼지 분야 연구자 간 네트워크를 활성화하는 데

주력해 왔다.

ㅇ 이 날 발표회에서는 과학기술정보통신부가 운영하는 ‘미세먼지 출연(연) 협

의체’, ‘미세먼지 사업단 협의체’ 참여 출연(연)이 개발한 5개 미세먼지

저감기술 개발 성과 및 실증 사례가 소개됐다.

ㅇ ‘출연(연) 기관고유사업’, ‘동북아-지역 초미세먼지 대응기술개발사업’, ‘기후변화대응기술개발사업’ 등을 통해 창출된 성과들로, KIST의 ‘석유화학공정 저온 탈질 촉매기술’을 비롯해 한국기계연구원의 ‘플라즈마 버너 기반 DPF 실증연구‘, ‘정전기술 응용 실내외 초미세먼지 저감기술 개발 및 실증’, 한국에너지기술연구원의 ‘질소산화물 제거를 위한 광역온도대 촉매기술’, 한국화학연구원의 ‘비요소수 탈질촉매기술’ 등이다.

□ 김홍대 단장은 “생기원은 지난 4년 간 제조현장의 유해물질 생성과 배출을 줄일 수 있는 기술을 개발하고 실증적으로 확인하는 데 집중해 왔다”고 설명하며 “그러나 아직은 갈 길이 멀기 때문에 미세먼지 저감기술을 탄소중립 관련 기술과 통합하는 등 KIST와 협력해 국가 미세먼지 해결을 위한 공동 대응방안을 마련하겠다”고 밝혔다.

□ 김진영 센터장은 “청정대기센터는 R&D 연구자간 네트워크 활성화에 많은 노력을 기울이고 있다”고 강조한 뒤 “저감 분야에서는 기초ㆍ원천 단계에서 혁신적인 기술을 발굴하고, 산업계와 소통하며 원활하게 연계하는 것이 중요한 만큼 실증 연구에서 우수한 성과를 확보한 생기원과의 협력을 통해 산ㆍ학ㆍ연 교류를 더욱 확대하겠다”고 말했다.

□ 한편 성과 발표는 생기원의 ‘제조분야 미세먼지 감축을 위한 공정맞춤형 실용화 기술개발사업’의 7개 세부과제, KIST를 비롯한 출연(연) 성과 5개 등 총 12개 과제가 소개되었으며, 주요 성과물 전시도 병행됐다.

□ 발표 후에는 산·학·연 전문가 8명의 ‘기후변화 대응 청정사회 실현을 위한 산업계의 나아갈 방향 및 정부 지원 방향’에 대한 토론이 이어졌다.

[첨부1] 행사 개요

[첨부2] 주요 성과 전시품

참고1		국가 미세먼지 저감기술 개발 공동 성과발표회 개요

□ 포럼 개요

ㅇ (제목) 국가 미세먼지 저감기술 개발 공동 성과발표회

: 미세먼지 해결, 과학기술에서 답을 찾다

ㅇ (일시) 2022.11.15.(화) / (장소) 서울 더케이호텔 3층 거문고홀

ㅇ (참석자) 산학연관 관계자 및 전문가 약 200명

□ 세부 일정

시간	소요	추진내용	비고
10:00~10:10	10'	개회사 (김진영 센터장 한국과학기술연구원 청정대기센터, 김홍대 단장 한국생산기술연구원 산업환경그린딜사업단)
10:10~10:15	5'	축사 (강경태 본부장 한국생산기술연구원 산업기술전략본부)
10:15~10:20	5'	포토타임
10:20~10:40	20'	[발표①] Wide Temperature Window NOx 제거 촉매 개발	김홍대 단장 한국생산기술연구원
10:40~11:00	20'	[발표②] 황산화물 스크러버용 비표면적 극대화 막접촉기 개발	이강우 대표선진환경
11:00~11:20	20'	[발표③] 다중분석을 통한 오염발생 최소화 연소로 제어기술 개발	이창엽 수석연구원 한국생산기술연구원
11:20~11:40	20'	[발표④] 비요소수 탈질 촉매 기술개발	김영진 선임연구원 한국화학연구원
11:40~13:00	80'	중 식 (포시즌)
13:00~13:20	20'	[발표⑤] 입체형 금속구조체 기반 NOx 촉매 개발	임동하 수석연구원 한국생산기술연구원
13:20~13:40	20'	[발표⑥] 다종 연료 맞춤형 오염저감 연소기술 개발	문태영 책임연구원 한국에너지기술연구원
13:40~14:00	20'	[발표⑦] 정전 기술 응용 실내외 초미세먼지 저감 기술 개발 및 실증	김학준 책임연구원 한국기계연구원
14:00~14:20	20'	[발표⑧] 석유화학공정 저온 탈질촉매 기술개발 및 실증	권동욱 선임연구원 한국과학기술연구원
14:20~14:40	20'	휴 식
14:40~15:00	20'	[발표⑨] 산업용 초 내열 여과필터 기술개발	조상준 연구소장 창명산업
15:00~15:20	20'	[발표⑩] 플라즈마 버너 DPF 시스템 실증 연구	강홍재 선임연구원 한국기계연구원
15:20~15:40	20'	[발표⑪] 고성능 저비용 VOC 저온 산화촉매 시스템 개발	이진희 선임연구원 한국화학연구원
15:40~16:00	20'	[발표⑫] 질소산화물 제거를 위한 광역온도대 촉매 기술	황선미 선임연구원 한국에너지기술연구원
16:00~16:10	10'	자리정비 및 휴식
16:10~17:30	80'	토 론 [주제] 기후변화 대응 청정사회 실현을 위한 산업계 나아갈 방향 및 정부의 지원 방향 [좌장] 김종민 수석연구원 (한국생산기술연구원) [토론] 권성안 전문위원 (한국환경산업기술원) 김용표 교수 (이화여자대학교) 이창엽 수석연구원 (한국생산기술연구원) 정영석 팀장 (탄소중립연구조합) 천강우 팀장 (한국선급) 홍석진 대표이사 (트레스 웍스) 홍정희 상무 (KC코트렐)	산/학/연
17:30~17:40	10'	폐 회

참고2		주요 성과 전시품

□ 주요 전시품 현황 (총 7건)

기관명 (연구자명)	성과명	사진	주요 설명
생기원 (김홍대)	WTW용 및 저온용 촉매		· 넓은 온도 영역 및 저온에서도 높은 효율과 내구성을 보이는 탈질촉매 · 촉매 장기운전으로 연료비 절감
생기원 (임동하)	저온 SCR 금속구조체 코팅 촉매		· 금속구조체 기반 저온 SCR 코팅촉매 · 세라믹 허니콤 촉매 대비 강하고 열전도성, 내구성 우수
창명산업 (조상준)	고온 여과필터		· 고온 조건에 잘 견딜 수 있는 미세먼지 여과필터 · 우수한 여과체의 미세먼지 저감율
선진환경 (이강우)	탈황용 막접촉기 및 탈황 흡수제		· 막 젖음 저감 및 흡수성능이 우수한 황산화물 스크러버 막접촉기 및 흡수제 · 비표면적 극대화를 통한 설비 부피 절감
화학연 (이진희)	저에너지 소비 비백금계 VOC전환 촉매/시스템		· 저온 비백금계 산화촉매, 저비용 고온 흡착제 에너지 절약형 시스템 · 우수한 VOC 저감 성능 및 가변성, 범용성 확보
수국 (박재언)	산업용 초저녹스 가스연소기		· 현장 조건에 대응 가능한 NOx 원천저감형 가스연소기 · 해외 실증 및 사업화 완료
생기원 (이창엽)	시멘트 산업 미세먼지 저감 SNCR 개선 및 배기가스 실시간 모니터링 시스템		· 재연소(Reburning), Multi-staing 연소기술 적용 저NOx 고체연소기 및 제어시스템 · NOx 배출농도 저감 및 SNCR(선택적 비촉매 환원설비) 성능 개선으로 경제성 확보